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第一章  总则
总则
本规划是指导乌拉特中旗海流图镇中心城区内各类绿地建设的法规性文件。在规划范围内各项绿地建设活动必须严格按照本规划执行。
规划目的
本规划是为了适应海流图镇城镇建设发展的需要，配合《内蒙古乌拉特中旗海流图镇城市总体规划（2012-2030）》的实施，用于指导城市绿地建设的专项规划。
规划依据、期限与规模
1、规划依据
为了指导海流图镇绿化建设项目的安排，加强其绿化工作的规划管理，根据如下相关法律法规及技术标准，结合海流图镇的实际情况，制定本规划。

（1）《中华人民共和国城乡规划法》 （2008.1.1）
（2）《中华人民共和国环境保护法》 （2014）

（3）《国务院关于加强城市绿化建设的通知》 （国发[2001]20号）

（4）《国家园林县城标准与评选办法》 （2006）

（5）《城市绿化规划建设指标的规定》 （建城[1993]784号）

（6）《城市用地分类与规划建设用地标准》 （GB50137-2011）

（7）《城市绿地分类标准》(CJJ/T85-2002) 

（8）《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97) 

（9）《城市居住区规划设计规范》 （GB50180-93）

（10）《城市园林绿化评价标准》 （GB/T50563-2010）

（11）《城市绿化条例》 （国务院[1992]100号）

（12）《城市绿地设计规范》 （GB50420-2007）

（13）《城市绿线管理办法》 （建设部 [2002] 112号）

（14）《城市绿地系统规划编制纲要（试行）》 （建城[2002]240号）

（15）《城市古树名木保护管理办法》 （2000）

（16）《公园设计规范》 （CJJ48-92）

（17）《内蒙古自治区城乡规划条例》（2013.7.1）

（18）《关于开展创建国家园林县城活动的通知》（建城函 [2006] 4号）

（19）关于《内蒙古自治区园林县城标准》的通知（内建城[2015] 75号）
（20）《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》 （建城[2012]166号）

（21）《关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）

（22）《关于加快推进重点区域绿化工作的意见》（内政发〔2013〕69号）

（23）《关于进一步加强城镇园林绿化工作的意见》（内政发[2013]105号）

（24）关于《乌拉特中旗创建全国、全区文明城镇、卫生城镇、园林城镇工作方案》的通知（乌中党办发 [2014] 6号）

（25）《乌拉特中旗重点区域绿化工程规划（2013-2020年）》的通知（乌中党办发 [2013] 14号）

（26）《内蒙古乌拉特中旗海流图镇城市总体规划(2012～2030) 》

（27）海流图镇现状基础资料
2、规划期限
本次规划期限为：近期2016年～2020年；远期2021年～2030年。

3、规划范围和规划规模

（1）规划范围

本次绿地系统规划的范围与现行《内蒙古乌拉特中旗海流图镇城市总体规划（2012-2030）》相一致，本次规划范围分为两个空间层次：“旗域——中心城区”。

旗域:乌拉特中旗行政辖区范围，辖区面积23096平方公里；

规划区：规划区范围东至海流图河及民族文化旅游生态园，西至铁路，南至镇南物流园区南，北至北山山脚，面积约25平方公里；

中心城区：即海流图镇镇区内建设用地范围，近期到2020年城镇建设用地规模为13平方公里，远期到2030年城镇建设用地规模为15平方公里。

（2）规划规模

现状乌拉特中旗海流图镇建成区范围面积约9.76平方公里，人口约为4..7万人。

本次绿地系统规划近期（2016-2020年）建设用地规模、人口规模与现行《内蒙古乌拉特中旗海流图镇城市总体规划（2012-2030）》中的用地规模相对应，近期用地规模13平方公里，人口规模7.5万人；远期（2021-2030年）用地规模15平方公里，人口规模10万人。
规划原则
生态优先、突出重点的生态性原则
以人为本、公众参与的人性化原则
规模适中、均衡建设的合理性原则
功能多样、突出特色的文化性原则
因地制宜、循环利用的可操作性原则
第二章  规划目标与指标
规划目标
按照“科学规划、适度超前”的要求和“再利用、资源化”的原则，通过绿地系统的合理布局，扩展绿地规模，突出植物景观特色，丰富城、林融为一体的城镇风貌，建立优美的城镇绿化景观，城镇绿地系统规划要充分体现以人为本，探求经济社会与人口、资源、环境协调发展，按照城镇各类绿地结合，大中小结合、点线面结合，发展与巩固结合的原则，形成布置均匀、网络结构合理、生态环境优良、城林关系协调并独具特色的城镇绿地系统。

规划指标
乌拉特中旗应巩固已有自治区园林县城标准的绿化建设成果，参照高标准，建设宜居国家园林县城。
表2.1园林县城标准中与城镇绿地建设有关的基本指标表

	序 号
	相关指标
	标准值

	
	
	内蒙古自治区园林县城标准
	国家园林县城标准

	1
	建成区绿地率（%）
	≥30%
	≥33%

	2
	建成区绿化覆盖率（%）
	≥35%
	≥36%

	3
	建成区人均公园绿地（㎡）
	≥10.0
	≥9.0

	4
	道路绿化普及率（%）
	≥95%
	≥95%


本规划确定在各类城镇建设用地中，必须保证足够的绿地比例，达到内蒙古自治区园林县城绿化指标。

1、近期绿地指标(2016年～2020年) 
近期规划至2020年，中心城区绿地率33.81%，绿化覆盖率38.5%，人均公园绿地面积19.72㎡/人，提高城镇的绿地率和城镇景观风貌品质，提高城镇绿化比重，构建城镇的生态安全体系，提高居民生活质量。

2、远期绿地指标(2021年～2030年) 

远期规划至2030年，中心城区绿地率40.4%，绿化覆盖率44.78%，人均公园绿地面积22.49㎡/人，达到“国家园林县城”标准，创建国家园林县城。

	表2.2乌拉特中旗海流图镇绿地系统规划指标表（2016-2030）

序号
类别代码
类别名称
绿地面积（ha）
绿地率(%)（绿地占城镇建设用地比例）
人均绿地面积（㎡/人）
现状
2020年
2030年
现状
2020年
2030年
现状
2020年
2030年
1
G1
公园绿地
73.8
147.88
224.93
7.56%
11.38%
15.00%
15.7
19.72 
22.49 
2
G2
生产绿地
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
G3
防护绿地
76.05
11.01
54.34
7.79%
0.85%
3.62%
—
1.47 
—
小计
149.85
158.89
279.27
15.35%
12.22%
18.62%
31.88
21.19 
27.93 
4
G4
附属绿地
145
280.61
326.78
14.86%
21.59%
21.79%
—
—
—
中计
294.85
439.5
606.05
30.21%
33.81%
40.40%
62.73
58.60 
60.61 
5
G5
其他绿地
102.5
203.38
485.95
　
—
—
—
合计
397.35
642.88
1092
—
—
—
     注：2015年现状城镇建设用地9.76平方公里，现状人口4.7万人；              

	         2020年城镇建设用地13平方公里，规划人口7.5万人；                

	         2030年城镇建设用地15平方公里，规划人口10万人；                

	         因生产绿地在规划区外，所以不参与指标平衡，占城镇建成区的6.8%。




    （1）公园绿地
规划公园绿地绿地率70%以上，公园绿地应布局合理，1000～2000平方米的公园绿地，居民出行距离300米；2000平方米以上的公园绿地，居民出行距离500米。
 （2）生产绿地
规划生产绿地总面积为233公顷。要求规格、质量符合城镇绿化栽植工程需要，培育出一批适应当地条件的具有特性、抗性优良品种。植树成活率和保存率均不低于85％，尽责率在80％以上。
（3）防护绿地
加强城镇外围防护，防护绿地绿地率达到90%以上，规划区内的河流全面整治改造，形成城镇带状园林景观，绿地率达到75%以上。
（4）附属绿地
此类绿地应按照依照国家和地方有关城镇绿化建设的法规条例等严格管理，确保各单位绿地和居住区绿地规划的实现。

表2.3附属绿地绿地率控制表

	用地代号
	用地名称
	控制绿地率（%）

	R
	居住用地
	新建居住区
	≥35

	
	
	老居住区
	≥30

	A
	公共管理与公共服务设施用地
	　

	
	其中
	行政办公用地
	≥35

	
	
	文化设施用地
	≥35

	
	
	教育科研用地
	≥35

	
	
	体育用地
	≥35

	
	
	医疗卫生用地
	≥35

	B
	商业服务业设施用地
	≥20

	M
	工业用地
	≥25

	W
	物流仓储用地
	≥20

	S
	道路与交通设施用地
	≥20

	U
	公用设施用地
	≥20

	合计
	　


（5）其他绿地
强调人工生态系统与自然生态系统的协调发展，尊重自然植被生长模式和自然构成模式。

第三章  旗域绿地系统规划
旗域绿地系统规划布局原则
1、保护第一的原则：高度重视旗域内自然山水资源及其生态环境的保护，突出水源生态环境的保护和建设。
2、促进发展的原则：以积极的态度进行保护，努力寻求在保护中发展的新途径，通过完善的绿地系统促进镇域经济的发展。
3、系统性的原则：合理布局，均衡分布，突出个性，完善结构，使各类绿地有机结合，充满活力，增强绿地系统的综合功能。
旗域绿地系统规划结构
根据乌拉持中旗旗域自然资源条件和城镇布局规划，旗域绿地系统规划结构为：“一环两带，多廊串点”，形成完整的绿地系统网络结构。
“一环”：外围环路绿地、水系绿地、农田林网等共同构成的环状绿色圈层。
“两带”：其中一带是从乌不浪口到甘其毛都口岸的一条景观轴线。即通道绿化主要是在公路用地范围内和公路沿线进行绿化，树种除了选择杨树、榆树、柳树等乡土树种外，选择经济效益较高的苹果、梨、杏、枣等果树类乔木。每侧宽30-50米的林带。形成旗域绿地系统的纵向绿带。另一带是从海流图向东延伸的省道311及向西延伸的乡道717两侧布置绿化带，形成旗域绿地系统横向绿地。
“多廊”： 即乌拉特中旗旗域内的众多交通廊道和生态廊道形成的带状绿地。
“串点”：即海流图镇域水源涵养林、生态公园、城镇绿地、公园绿地、境内现存的阴山岩画、赵长城、秦长城、千年古榆沟、爬柏沟，恐龙化石群等遗址遗迹以及主要旅游景点如希热庙宗教旅游区、同和太草原风情旅游区、阿其山生态旅游区、荒漠探险旅游区、甘其毛都边境商贸旅游区等旅游资源，通过众多交通廊道串联起来。
规划依据现状气候条件与生态环境，将旗域内用地划分为北、中、南三大发展片区，分别为北部的甘其毛都镇、川井苏木、巴音乌兰苏木形成的草原畜牧业区、中部的海流图镇、石哈河镇、温更镇、呼勒斯太苏木和新忽热苏木形成的农牧区与山前的乌加河镇和德岭山镇形成的高效农业种植区。
第四章  中心城区绿地系统规划
规划原则
生态原则
人本原则
文脉原则
特色原则
效益原则
规划结构
海流图镇绿地系统在布局上形成 “一环三区、两带一廊、沿路织网、多园棋布”有机结合的结构模式，即镇区内外绿地系统相互贯通与延伸，形成统一的整体。
“一环三区”：“一环”是指中心城区外围环城绿带。主要由外围东西河槽内绿地、生产绿地、海流图生态园、水库周边绿地等共同构成的城镇组团外围绿色环带。它既是对整个城镇发展形态的界定，同时也构成了城镇组团外围的绿色屏障。 “三区”是指把整个城区分为三个片区，西北部工业发展片区，北部新城片区与南部旧城片区。各道路街旁绿地成网分布于其中，将各片区连接起来。

“两带一廊”：“两带”即指沿鸿雁大街与乌拉特路形成的十字交叉型绿带，通过增加道路两侧绿地和丰富园林植物种类来提高道路绿化景观，形成绿色廊道，增加城镇绿地率，从而形成绿化轴线串联城镇中不同的空间，使城镇形成一个绿廊贯通的有机整体。 “一廊”是指依托南北向穿中心城区蒙中河槽景观水系形成生态景观廊道，生态绿色廊道与城镇绿带、城镇外围的环城绿带相联系，清晰展现城镇发展方向，搭建起中心城区绿地系统主要框架。
“沿路织网”：道路是城镇的骨架，道路绿化如同一张绿网，将城镇各部分用绿线连接在一起，纵横交错的道路绿地，构成了中心城区的绿色网络。
“多园棋布”：“多园”为中心城区内的公园绿地，包括大型的综合公园、专类公园，也包括小块状的社区公园，带状的公园绿地等，各类绿地构成了新罗棋布、点网交织的，多层次、多功能、网络式的生态结构体系。
规划布局

本次绿地系统规划结合城镇发展的实际情况，对城镇总体规划中绿地系统布局进行以下优化调整。
1、水系及周边绿地调整 
对总体规划中水系进行论证，并予以全部保留。
2、增加城区周边郊野公园及周边绿地
调整水系形态，在东河槽西边形成城区周边郊野公园。加大北部水库周边与西环路、东环路西侧绿化，形成城区周边环状防护绿带。
3、具体绿地用地调整
规划将北侧体育用地调整为专类体育公园；在城区西侧居住用地内增加社区公园一处，扩大海流图路与东环路交口公园绿地；依据现状建成公园，将南侧商业用地调整为公园绿地；增加哈萨尔大街以北的乌加河路段、海流图路段、哈太路段两侧以及新忽热路两侧的街旁绿地，规划宽度为15米。
4、增加道路防护绿地 
在西部工业区内，增加徳岭山街、温更塔拉大街段、云英大街段防护绿地，两侧各增加15米。
第五章  中心城区绿地分类规划
中心城区绿地划分为公园绿地、防护绿地、附属绿地三大类型。生产绿地、其他绿地在中心城区外，其中公园绿地224.93公顷；防护绿地46.80公顷；附属绿地304.19公顷；生产绿地面积233公顷；其他绿地面积485.95公顷。
公园绿地（G1）规划
公园绿地采用五级划分，分别为综合公园、社区公园、专类公园、带状公园、街旁绿地。

1、规划原则
资源互补的原则
再现自然的原则
突显文化的原则
普遍共享的原则
2、种植规划
（1）公园的绿化用地应全部用绿色植物覆盖，建筑物的墙体、构筑物可布置垂直绿化。
（2）种植设计应以公园总体设计对植物组群类型及分布的要求为根据。
（3）选择适应栽植地段立地条件并具有抗性的植物种类；林下植物应具有耐荫性，其根系发展不得影响乔木根系的生长；垂直绿化的攀缘植物依照墙体附着情况确定。
（4）根据苗木生长速度重要地段应提出近、远期不同的景观要求，并提出过渡的措施。
3、公园绿地服务半径规划

本规划分类确定公园绿地的服务半径，以达到出行“300米建绿、500米见园”。

表5.1各级公园绿地服务半径一览表

	公园绿地类型
	服务半径级别（m）
	备注

	
	1000
	800
	500
	300
	

	全旗性公园
	√
	√
	√
	√
	满足旗域内居民节假日游憩使用

	区域性公园、专类公园
	
	√
	√
	√
	满足海流图镇及周边城镇居民日常及节假日游憩使用

	居住区公园
	
	√
	√
	√
	满足镇区内居民的日常休闲游憩使用

	街旁绿地、带状公园
	
	
	
	√
	最贴近城镇居民，主要满足社区居民的日常就近使用


海流图镇的公园绿地分为四个等级：第一级为服务半径300米，主要是指满足社区居民日常就近使用的街旁绿地、小区游园和带状公园；第二级为服务半径500米，主要指满足居民日常使用的居住区公园，该类公园设施配套相对完善；第三级为服务半径800米，主要是指满足镇区居民日常及节假日休闲游憩的区域性公园与专类公园；第四级为服务半径1000米，主要是指配套设施完善，绿化景观好的供全旗性居民使用的全旗性综合公园。

4、规划指标
近期（2020年）：公园绿地总面积147.88公顷，人均公园绿地19.72平方米；
远期（2030年）：公园绿地总面积224.93公顷，人均公园绿地22.49平方米。

5、各类公园绿地的规划
本规划各类公园绿地的总面积为224.93公顷。

表5.2中心城区各类公园绿地规划指标一览表（2030 年）

	序号
	绿地性质
	名称
	位置
	面积（ha）
	备注
	地块编号

	
	
	
	
	
	
	

	1
	公园绿地(G1)
	综合公园(G11)
	全旗性公园(G111)
	海流图公园
	海流图镇中心地段，巴音街北、海流图路东、哈太路西
	11.18
	改建
	G11-01

	2
	
	
	区域性公园(G112)
	石缘公园
	鸿雁大街北、乌拉特路东、乌加河路西、云英大街南
	10.3
	新建
	G11-02

	3
	
	社区公园（G12）
	居住区公园(G121)
	休闲广场
	巴音街与哈太路交叉口
	1.3
	改建
	G12-01

	4
	
	
	
	丽景新苑广场
	丽景新苑小区西南角，海流图路与大南街交叉口
	1.36
	改建
	G12-02

	5
	
	
	
	边防小游园
	甘泉路与巴音街交叉口
	1.03
	新建
	G12-03

	6
	
	
	
	杭盖路游园
	杭盖街与甘泉街交叉口
	1.71
	新建
	G12-04

	7
	
	
	
	温明公园
	甘其毛都路东、哈萨尔大街南
	8
	新建
	G12-05

	8
	
	
	小区游园(122)
	迎宾小游园
	巴音街南、哈太路西、迎宾路东
	0.97
	改建
	G12-06

	　
	
	
	
	荣泰游园
	乌兰大街与市场路交叉口
	0.81
	新建
	G12-07

	10
	
	
	
	弘大游园
	巴音街南、电业路北
	0.93
	新建
	G12-08

	11
	
	
	
	移动小游园
	鸿雁大街与乌加河路交叉口西南角
	0.39
	改建
	G12-09

	12
	
	专类公园（G13）
	植物园（G133）
	植物园
	海巴线北、哈萨尔大街南、哈太路东 
	6.73
	新建
	G13-01

	13
	
	
	儿童公园(G131)
	儿童公园
	川井路与乌兰大街交叉口西北角
	3.41
	新建
	G13-02

	14
	
	
	游乐公园(G136)
	游乐园
	西环路北、巴音街南、乌拉特路西
	8.33
	新建
	G13-03

	15
	
	
	其他专类公园(G137)
	体育公园
	北环路南、乌拉特路东、塔拉大街北、乌加河路西
	9.17
	新建
	G13-04

	16
	
	
	
	公建区文化公园
	海流图镇新区公建园区内
	4.2
	改建
	G13-05

	17
	
	
	
	云英公园
	哈太路东、鸿雁大街北、海流图路西
	3.7
	改建
	G13-06

	18
	
	
	
	鸿雁广场
	旗政府楼前、鸿雁大街北
	4.56
	改建
	G13-07

	19
	
	
	
	哈萨尔广场
	旗政府楼前、鸿雁大街南
	5.93
	改建
	G13-08

	20
	
	G14
	带状公园
	滨河公园
	蒙中河槽两侧，北至北环路、南至东环路
	16.49
	改建
	G14-01

	21
	
	G15
	街旁绿地
	旗政府北侧游园
	川井路与云英大街交叉口南侧
	1.37
	改建
	G15-01

	22
	
	
	
	博物馆北侧游园
	新忽热路与云英大街交叉口
	0.89
	改建
	G15-02

	23
	
	
	
	乌加河游园
	西环路以北，乌加河路与乌兰大街交叉口
	1.18
	新建
	G15-03

	24
	
	
	
	甘泉公园
	西环路以北，西环路与甘泉街交叉口三角地和川井路与甘泉街之间绿地
	7.04
	新建
	G15-04

	25
	
	
	
	大南街公园
	西环路以北、大南街以南的狭长绿地
	4.69
	新建
	G15-05

	26
	
	
	
	入口公园
	海流图路南段镇区入口处
	3.4
	新建
	G15-06

	27
	
	
	
	哈太路公园
	哈太路与东环路交叉口三角地
	3.36
	新建
	G15-07

	29
	
	
	
	北环路街旁绿地
	北环路北侧15米，南侧20米
	3.43
	改建
	G15-08

	30
	
	
	
	温更塔拉大街街旁绿地
	温根塔拉大街两侧各20米
	7.17
	改建
	G15-09

	31
	
	
	
	云英大街街旁绿地
	云英大街两侧各30米
	12.39
	改建
	G15-10

	32
	
	
	
	鸿雁大街街旁绿地
	鸿雁大街两侧各20米
	11.89
	改建
	G15-11

	33
	
	
	
	哈萨尔大街街旁绿地
	哈萨尔大街两侧各15米
	4.68
	改建
	G15-12

	34
	
	
	
	杭盖街街旁绿地
	杭盖街两侧各20米
	10.17
	新建
	G15-13

	35
	
	
	
	大南街街旁绿地
	大南街南侧20米
	1.19
	新建
	G15-14

	36
	
	
	
	西环路街旁绿地
	西环路东侧15米
	1.97
	新建
	G15-15

	37
	
	
	
	甘其毛都路街旁绿地
	甘其毛都大街两侧各15米
	3.85
	改建
	G15-16

	38
	
	
	
	乌拉特路街旁绿地
	乌拉特路两侧各20米
	9.24
	改建
	G15-17

	39
	
	
	
	乌加河路街旁绿地
	乌加河路北段工业区两侧30米，南段两侧20米
	4.44
	改建
	G15-18

	40
	
	
	
	甘泉路街旁绿地
	甘泉路两侧20米
	13.05
	改建
	G15-19

	41
	
	
	
	川井路街旁绿地
	川井路东侧15米
	2.22
	改建
	G15-20

	42
	
	
	
	新忽热路
	新忽热路两侧各15米
	3.06
	改建
	G15-21

	43
	
	
	
	海流图路街旁绿地
	海流图路两侧各15米
	4.23
	改建
	G15-22

	44
	
	
	
	哈太路街旁绿地
	哈太路两侧各20米
	5.57
	改建
	G15-23

	45
	
	
	
	东环路街旁绿地
	东环路北侧各20米
	2.57
	新建
	G15-24

	46
	
	
	
	交通路街旁绿地
	交通路两侧各20米
	1.38
	新建
	G15-25

	总计
	224.93
	　
	　


（1）综合公园（G11）：综合公园是为镇区内一定区域甚至全镇居民服务，具有较丰富的活动内容和设施完善的绿地。包括全旗性公园和区域性公园。

表5.3中心城区综合公园规划一览表（2030 年）

	序号
	绿地性质
	公园名称
	位置
	面积（公顷）
	备注

	1
	全旗性公园（G111）
	海流图公园
	海流图镇中心地段，巴音街北、海流图路东、哈太路西
	11.18
	改建

	2
	区域性公园(G112)
	石缘公园
	鸿雁大街北、乌拉特路东、乌加河路西、云英大街南
	10.3
	新建

	合计
	21.48
	　


综合公园的规划如下：
（1）海流图公园：即原西公园，地处镇区中心地带，占地11.18公顷。
（2）石缘公园：位于云英大街、鸿雁大街、乌加河路与乌拉特路所围合的区域。占地10.3公顷，规划要求绿地率大于等于60%。

（2）社区公园（G12）：规划到2030年，社区公园9处，总面积16.50公顷。由于社区公园建设与地块开发建设有着密切的关系，且规划数量众多、规模较小、布局灵活，应根据社区建设实况而定。

表5.4中心城区社区公园一览表（2030 年）

	序号
	公园性质
	公园名称
	位置
	面积(ha）
	备注

	1
	居住区公园(G121)
	休闲广场
	巴音街与哈太路交叉口
	1.3
	改建

	2
	
	边防小游园
	甘泉路与巴音街交叉口
	1.03
	新建

	3
	
	杭盖路游园
	杭盖街与甘泉街交叉口
	1.71
	新建

	4
	
	温明公园
	甘其毛都路东、哈萨尔大街南
	8
	新建

	5
	
	丽景新苑广场
	丽景新苑小区西南角，海流图路与大南街交叉口
	1.36
	改建

	6
	小区游园(G122)
	荣泰游园
	乌兰大街与市场路交叉口
	0.81
	新建

	7
	
	迎宾小游园
	巴音街南、哈太路西、迎宾路东
	0.97
	改建

	8
	
	弘大游园
	巴音街南、电业路北
	0.93
	新建

	9
	
	移动小游园
	鸿雁大街与乌加河路交叉口西南角
	0.39
	改建

	合计
	16.5
	　


（3）专类公园(G13)：规划共8处专类公园，其中新建4个，改建完善4个，总面积46.03公顷。

表5.5中心城区专类公园规划一览表（2030 年）

	序号
	公园性质
	公园名称
	位置
	面积（ha）
	备注

	1
	儿童公园(G131)
	儿童公园
	川井路与乌兰大街交叉口西北角
	3.41
	新建

	2
	植物园(G133)
	植物园
	海巴线北、哈萨尔大街南、哈太路东 
	6.73
	新建

	3
	游乐公园(G136)
	游乐园
	西环路北、巴音街南、乌拉特路西
	8.33
	新建

	4
	其他专类公园(G137)
	瀚海园
	海流图镇新区公建园区内
	4.2
	改建

	5
	
	巴云英公园
	哈太路东、鸿雁大街北、海流图路西
	3.7
	改建

	6
	
	鸿雁公园
	旗政府楼前、鸿雁大街北
	4.56
	改建

	7
	
	哈萨尔公园
	旗政府楼前、鸿雁大街南
	5.93
	改建

	8
	
	体育公园
	北环路南、乌拉特路东、塔拉大街北、乌加河路西
	9.17
	新建

	合计
	46.03
	　


本次规划的新建的专类公园如下：

（1）瀚海园（公建文化公园）：位于海流图镇新区公建园区内，占地面积为42000平方米总投资4300万元。

（2）云英公园：总占地面积3.7万平方米，有西、南两个出入口。

（3）鸿雁广场：鸿雁广场坐落在旗政府楼前，南临鸿雁大街、西临川井路、东靠青年活动中心，总占地45600万平米。
（4）哈萨尔广场：位于政府大楼前。占地59300平方米。
（5）体育公园：本次规划体育公园一处在温更塔拉大街、德岭山街、乌加河路与乌拉特路所围合的区域，规划面积为9.17公顷。
（6）植物园：位于川井路与乌兰大街交叉口西北角，规划面积约为6.73公顷。

（7）儿童公园：位于海巴线、哈萨尔大街与东环路以西所围合的区域，规划面积约为3.41公顷。
（8）游乐园：游乐园位于西环路北，巴音街南、乌拉特路西三条道路围合而成的三角形用地，规划面积8.33公顷。

（4）带状公园(G14)：规划带状公园共1处，总面积16.49公顷。
表5.6中心城区带状公园规划一览表（2030 年）

	序号
	公园性质
	公园名称
	位置
	面积（公顷）
	备注

	1
	带状公园(G14)
	滨河公园
	蒙中河槽两侧，北至北环路、南至东环路
	16.49
	改建+新建


（5）街旁绿地(G15)：本次规划街旁绿地总面积约为124.43公顷。
表5.7中心城区街旁绿地规划一览表（2030 年）
	序号
	公园名称
	位置
	面积（ha）
	备注

	1
	旗政府北侧游园
	川井路与云英大街交叉口南侧
	1.37
	改建

	2
	博物馆北侧游园
	新忽热路与云英大街交叉口
	0.89
	改建

	3
	乌加河游园
	西环路以北，乌加河路与乌兰大街交叉口
	1.18
	新建

	4
	甘泉公园
	西环路以北，西环路与甘泉街交叉口三角地和川井路与甘泉街之间绿地
	7.04
	新建

	5
	大南街公园
	西环路以北、大南街以南的狭长绿地
	4.69
	新建

	6
	入口公园
	海流图路南段镇区入口处
	3.4
	新建

	7
	哈太路公园
	哈太路与东环路交叉口三角地
	3.36
	新建

	8
	北环路街旁绿地
	北环路北侧15米，南侧20米
	3.43
	改建

	9
	温更塔拉大街街旁绿地
	温根塔拉大街两侧各20米
	7.17
	改建

	10
	云英大街街旁绿地
	云英大街两侧各30米
	12.39
	改建

	11
	鸿雁大街街旁绿地
	鸿雁大街两侧各20米
	11.89
	改建

	12
	哈萨尔大街街旁绿地
	哈萨尔大街两侧各15米
	4.68
	改建

	13
	杭盖街街旁绿地
	杭盖街两侧各20米
	10.17
	新建

	14
	大南街街旁绿地
	大南街南侧20米
	1.19
	新建

	15
	西环路街旁绿地
	西环路东侧15米
	1.97
	新建

	16
	甘其毛都路街旁绿地
	甘其毛都大街两侧各15米
	3.85
	改建

	17
	乌拉特路街旁绿地
	乌拉特路两侧各20米
	9.24
	改建

	18
	乌加河路街旁绿地
	乌加河路北段工业区两侧30米，南段两侧20米
	4.44
	改建

	19
	甘泉路街旁绿地
	甘泉路两侧20米
	13.05
	改建

	20
	川井路街旁绿地
	川井路东侧15米
	2.22
	改建

	21
	新忽热路
	新忽热路两侧各15米
	3.06
	改建

	22
	海流图路街旁绿地
	海流图路两侧各15米
	4.23
	改建

	23
	哈太路街旁绿地
	哈太路两侧各20米
	5.57
	改建

	24
	东环路街旁绿地
	东环路北侧各20米
	2.57
	新建

	25
	交通路街旁绿地
	交通路两侧各20米
	1.38
	新建

	合计
	124.43
	　


生产绿地（G2）规划
生产绿地是为城镇绿化提供苗木、花草、种子的苗圃、花圃、草圃等圃地。应在对现有苗圃加强管理，充分利用的基础上，建特色苗木基地。按照建设部《城市绿化规划建设指标的规定》（建成[1993]784 号文件），城镇生产绿地应占城镇建成区总面积2%-3%。
1、规划原则
按照因地制宜、实地适树、择优引进、远近结合的原则；采用培育乡土苗木与引进优良品种相结合、速生树种与慢长树种相结合的原则进行规划建设。
2、规划内容与指标
保留海流图镇南侧现有3750亩生产绿地，将其中的残次林更新；保护现有种苗留床苗155亩，新育苗98亩。增加新的优良品种，育苗总面积为375亩。品种有：小美旱杨、榆树籽种育苗、垂榆、金叶榆、榆叶梅、侧柏、山桃、榆树定植苗。苗木自给率达80％以上。生产绿地面积占城镇建成区总面积比率达2%以上。

防护绿地（G3）规划
包括卫生隔离带、道路防护绿地、城镇高压走廊绿带、防风林、城镇组团隔离带等。
1、规划原则
（1）从实际出发，进行系统规划，构成防护绿地系统，结合实际考虑绿地类型、布置方式、树种选择，使绿地防护效果符合城镇的需要。
（2）远近结合，既有远景目标，又有近期安排，保护生态环境和美化城镇面貌相结合的实用性原则。
（3）结合生产、创造财富的原则。防护绿地占地面积大，树种多样，不但达到防护功能，也能创造一定的经济价值。
2、规划内容与指标
本次规划的防护绿地主要为中心城区，中心城区的防护绿地为工业用地与居住以及工业用地之间的防护带，规划面积为54.34公顷。

表5.8中心城区防护绿地总体规划一览表（2030 年）

	序号
	绿地性质
	位置
	面积(ha）
	备注
	图则编号

	1
	防护绿地(G3)
	城区西北部工业区
	54.34
	新建
	G3-01

	合计
	54.34
	　
	　


3、树种选择与栽种方法
防护林带树种乔木选择杨树、樟子松、云杉、旱柳（雄株）、榆树等，灌木选择柠条、沙地柏、小叶锦鸡儿等；

林带总的配置原则是：不透风林带由常绿乔木、落叶乔木、灌木相结合组成，防护效果好；半透风林是大林带两侧种植灌木；透风林则是由林叶稀疏的乔灌木组成。
4、防护林带更新
当林带中主要树种进入衰老期，防风效果显著下降时，必须进行更新改造，但要因地制宜，分别对待，要注意更新时间和更新方式。
附属绿地（G4）规划
该类绿地从规划、建设到建成后的日常维护管理，应依照国家和地方有关城镇绿化建设的法规条例等严格管理，确保各单位绿地和居住区绿地规划的实现。
单位附属绿地面积占单位总用地面积比率不低于30％，其中交通枢纽，仓储、商业中心等绿地率不低于20％；产生有害气体及污染工厂的绿地率不低于25％，并根据国家标准设立不少于50米的防护林带；学校、医院、休疗养院所、机关团体、公共文化设施、部队等单位的绿地率不低于35％。因特殊情况不能按上述标准进行建设的单位，必须经城镇园林绿化行政主管部门批准，并根据《城市绿化条例》第十七条规定，将所缺面积的建设资金交给城镇园林绿化行政主管部门统一安排绿化建设作为补偿，补偿标准应根据所处地段绿地的综合价值由所在城镇具体规定。 

1、居住绿地规划
居住绿地规划要结合住宅区推行物业管理和小区综合整治，提高住宅区的绿化质量和景观效果，挖掘潜力，扩大绿化面积，积极推行垂直绿化，改善住宅区的绿化环境。新建小区要坚持“谁开发、谁建设”的原则，明确绿地标准和提高绿化质量。
（1）规划总则

一切可绿化的用地均应绿化，并宜发展垂直绿化。

应根据居住区的规划布局形式、环境特点及用地的具体条件，采用集中与分散相结合的布局原则，并应保留和利用规划范围内的已有树木和绿地。
应根据居住区不同的规划布局形式，设置相应的中心绿地，以及老年人、儿童活动场地和其它的块状、带状公共绿地等，块状带状公共绿地应同时满足宽度不小于8米、面积不小于400平方米。

便于居民休憩、散步和交往之用的绿地，宜采用开敞式，以绿篱或其它通透式院墙栏杆作分隔。
（2）树种设计原则

协调性原则

功能性原则

文化性原则 

生态性原则
（3）规划内容

规划要求充分发挥居住绿地覆盖面广，分布均匀的优势，从多方面提高居住区绿化水平，使更多的绿色空间渗透于城镇中。突出小区绿地的“可达性”。
（4）规划指标

新建居住小区绿化面积占总用地面积的35％以上，改造旧居住区绿化面积也不少于总用地面积的30％；全镇园林式小区占60％以上；居住区内公共绿地的总指标，应根据居住人口规模分别达到：组团不少于0.5平方米/人，小区（含组团）不少于1平方米/人，居住区（含小区与组团）不少于2平方米/人。居住区中心绿地（含水面）绿地率不宜小于70％。旧区改建可酌情降低，但不得低于相应指标的70%。

依据居住区远期绿化指标，本次规划居住绿地面积约为154.18公顷。其中旧居住绿地面积为97.37公顷，新建居住绿地面积56.80公顷。 

2、公共设施绿地规划
此类绿地在满足生态功能的同时还应结合公建自身特点加强其外向景观特色。
镇内各单位重视庭院绿化美化。开展"园林式单位"评选活动，达标单位占60％以上，先进单位占20％以上；主干道沿街单位90％以上实施拆墙透绿动。单位附属绿地面积占单位总用地面积比率不低于25%。新建学校、医院、疗养院所、机关团体、公共文化设施部队等单位的绿地率不低于35％。
本次规划的公共设施绿地总面积为56.02公顷。
3、工业绿地
（1）设计原则

灌草藤的多层次、多物种绿化。

明确常绿植物与落叶植物的合理比例，常绿树种占30%左右，落叶树种占30%～40%左右，其余为花卉和地被。

选用合适的树种：首先，要适地适树；其次，要注意速生树和慢生树种的比例；再次，还要考虑到树种配置。
（2）规划内容与指标

工业内部一般不得安排绿地，但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的，绿地率不得超过15%。本次规划工业区和生活区之间所有用地规划为卫生隔离带，在工业区内部道路两侧设置10～20米的防护绿地。
依据工业绿地远期绿化指标，本次规划工业用地绿地面积为35.37公顷。
4、道路与交通设施绿地 
（1）布局与景观规划

种植乔木的分车绿带宽度不得小于1.5米;主干路上的分车绿带宽度不宜小于2.5米；行道树绿带宽度不得小于1.5米；主、次干路中间分车绿带和交通岛绿地不得布置成开放式绿地；路侧绿带宜与相邻的道路红线外侧其他绿地相结合；人行道毗邻商业建筑的路段，路侧绿带可与行道树绿带合并；道路两侧环境条件差异较大时，宜将路侧绿带集中布置在条件较好的一侧。
主干路应体现城镇道路绿化景观风貌； 

注重整体性和连续性。 
（2）规划内容与指标

对于已经形成的道路绿化要进行植被充实、调整和更新，补齐行道树，新建的道路绿地应严格按照道路绿化标准执行，道路绿化普及率、达标率分别在85％和80％以上，林荫路推广率不低于50%；干道绿化带面积不少于道路总用地面积的20％；支路绿化带面积不少于道路总用地面积的15％。
（3）植物规划
乔木的选择

株形整齐，观赏价值较高；

生命力强健，病虫害少，便于管理，管理费用低，花、果、枝叶无不良气味；

树木发芽早、落叶晚，适合本地区正常生长，晚秋落叶期在短时间内树叶即能落光，便于集中清扫；

行道树树冠整齐，分枝点足够高，主枝伸张、角度与地面不小于30度，叶片紧密，有浓荫；

繁殖容易，移植后易于成活和恢复生长，适宜大树移植；

有一定耐污染、抗烟尘的能力；

树木寿命较长，生长速度不太缓慢。
灌木的选择

叶丰满、株形完美，花期长，花多而显露，防止过多萌孽枝过长妨碍交通；

植株无刺或少刺，叶色有变，耐修剪，在一定年限内人工修剪可控制它的树形和高矮；

繁殖容易，易于管理，能耐灰尘和路面辐射。
地被植物的选择
主要选择冷季型草坪作为地被植物；另外多种低矮花灌木均可作地被应用。

草本花卉的选择
一般露地花卉以宿根花卉为主，与乔灌草巧妙搭配，合理配置，一、二年生草本花卉只在重点部位点缀，不宜多用。

（4）主干路绿化

主干路应配置观赏价值高、有地方特色的植物，并与街景结合；整体绿化效果宜强，视线开敞，富色彩变幻，能够体现城镇绿色景观特色。

海流图路、川井路、乌拉特路、西环路、温根塔拉大街、鸿雁大街、杭盖街、巴音街、大南街为九条主干路，主要绿化路须经过整体详细设计并保证重点维护，绿地率不低于20%。主干路绿化规划总绿地面积约为36.12公顷。
表5.9 主干路绿化表

	道路名称
	红线宽度（米）
	横断面形式（米）
	长度（米）
	规划绿地率（%）
	绿地面积（公顷）

	海流图路
	40
	5/5/2.5/15/2.5/5/5
	4981
	25
	4.98

	川井路
	40
	5/5/2.5/15/2.5/5/5
	4345
	25
	4.35

	乌拉特路
	40
	5.5/12/5/12/5.5
	3160
	25
	3.16

	西环路
	40
	8/24/8
	6432
	25
	6.43

	北环路
	30
	4/22/4
	2048
	25
	2.05

	温根塔拉大街
	40
	5/5/2.5/15/2.5/5/5
	3755（总）
	25
	3.76

	鸿雁大街
	40
	5/5/2.5/15/2.5/5/5
	3763
	25
	3.76

	杭盖街
	40
	5/5/2.5/15/2.5/5/5
	3828
	25
	3.83

	巴音街
	40
	5.5/5/2.5/14/2.5/5/5.5
	3047
	25
	3.05

	大南街
	40
	8/24/8
	995
	20
	0.80

	总面积
	-----
	-----
	-----
	-----
	36.12


注：本表以哈萨尔大街为新区与旧区分界线
（5）次干路绿化

规划强调绿化的防护性结构和车行时的连续动态景观效果。行道树绿带应乔木、灌木、地被植物相结合。在行人多的路段，行道树绿带不能连续种植时，行道树之间宜采用透气性路面铺装。行道树宜内疏外密，灌丛内低外高；同时保证视线自由通畅，两侧可相互透视。

次干路包括石哈河街、德岭山街、北环路、云英街、哈萨尔大街、海巴线、花园街、乌兰大街、东环路、哈太路、新忽热路、交通路、建设路、甘泉路、乌加河路、甘其毛都路、呼勒斯太路。绿地率不少于20%。规划绿地面积约为27.87公顷。
表5.10 次干路绿化表
	道路名称
	红线宽度（米）
	横断面形式（米）
	长度（米）
	规划绿地率（%）
	绿地面积（公顷）

	
	
	
	
	
	

	东环路
	30
	4/22/4
	2304
	20
	1.38 

	哈太路
	30
	6/8/2/8/6
	4439
	25
	3.33 

	新忽热路
	30
	6/8/2/8/6
	1388
	25
	1.04 

	交通路
	30
	6/8/2/8/6
	860
	20
	0.52 

	建设路
	30
	6/8/2/8/6
	770
	20
	0.46 

	甘泉路
	30
	4/22/4
	4150
	20
	2.49 

	乌加河路
	30
	4/22/4
	3844
	20
	2.31 

	甘其毛都路
	30
	4/22/4
	3576
	20
	2.15 

	呼勒斯太路
	40
	8/24/8
	2813
	20
	2.25 

	石哈河街
	40
	8/24/8
	2000
	20
	1.60 

	德岭山街
	30
	4/22/4
	1537
	20
	0.92 

	北环路
	30
	4/22/4
	2217
	20
	1.33 

	云英大街
	30
	4/22/4
	3760
	20
	2.26 

	哈萨尔大街
	40
	8/24/8
	3586
	25
	3.59 

	海巴线
	30
	4/22/4
	573
	20
	0.34 

	花园街
	30
	4/22/4
	914
	20
	0.55 

	乌兰大街
	35
	7/21/7
	1950
	20
	1.37 

	总面积
	-----
	-----
	-----
	-----
	27.87


注：本表以哈萨尔大街为新区与旧区分界线
（6）支路绿化

绿地率不少于15%。规划绿地面积约为2.09公顷。
表5.11 支路路绿化表

	道路名称
	红线宽度（米）
	横断面形式（米）
	长度（米）
	规划绿地率（%）
	绿地面积（公顷）

	蒙中路
	20
	5/10/5
	1235
	15
	0.37 

	蒙中西路
	20
	5/10/5
	984
	15
	0.30 

	花园东路
	15
	3/9/3
	659
	15
	0.15 

	花园西路
	15
	3/9/3
	1089
	15
	0.25 

	市场路
	15
	3/9/3
	438
	15
	0.10 

	中学街
	20
	5/10/5
	1581
	15
	0.47 

	财政路
	15
	3/9/3
	393
	15
	0.09 

	电业路
	15
	3/9/3
	592
	15
	0.13 

	迎宾路
	15
	3/9/3
	1059
	15
	0.24 

	总面积
	-----
	-----
	-----
	-----
	2.09


综上所述，依据道路与交通设施用地远期绿化指标（绿地率为20%），本次规划道路与交通设施绿地面积约为66.08公顷。
5、仓储和市政设施绿地
仓储用地和市政公用设施用地内的绿地，仓储绿地绿地率不低于20％，市政设施绿地绿地率不低于15％，其中供水厂绿地率不低于25％。本次规划在中心城区的西北处有220KV变电站一处，在西环路、石哈河街、温更塔拉大街、呼勒斯太路所围合的区域规划面积为75.66公顷大型的市政设施绿地 ，绿地率≥80％。
至2030年，本次规划仓储绿地面积约为6.96公顷，市政设施绿地面积约为8.18公顷。

由以上各类附属绿地的面积所得本次所规划附属绿地的总面积为328.53公顷。
表5.12中心城区附属绿地规划一览表（2030 年）

	用地代号
	用地名称
	控制绿地率（%）
	规划面积（ha）
	绿地面积（ha）

	R
	居住用地
	新建居住区
	≥35
	162.29
	56.8

	
	
	老居住区
	≥30
	324.58
	97.37

	A
	公共管理与公共服务设施用地
	　
	200.25
	56.02

	
	其中
	行政办公用地
	≥35
	54.95
	19.23 

	
	
	文化设施用地
	≥35
	2.91
	1.02 

	
	
	教育科研用地
	≥35
	38.41
	13.44 

	
	
	体育用地
	≥35
	3.19
	1.12 

	
	
	医疗卫生用地
	≥35
	7.03
	2.46 

	B
	商业服务业设施用地
	≥20
	93.76
	18.75 

	M
	工业用地
	≥25
	141.47
	35.37 

	W
	物流仓储用地
	≥20
	34.78
	6.96 

	S
	道路与交通设施用地
	≥20
	339.15
	66.08 

	U
	市政设施用地
	≥20
	40.88
	8.18 

	合计
	　
	1243.4
	326.78 


其他绿地（G5）规划
1、规划原则
（1）突出自然环境的主导作用；对其他绿地的开发建设应充分认识其特点和价值，保护自然生态环境，维护生态平衡。
（2）充分发挥其他绿地的社会效益和经济效益；
2.生态公园
本次在中心城区（建设用地范围外）的东侧有生态公园一处，生态公园规划面积约为102.5公顷，绿地率≥70％。
3、郊野公园规划
本次把西河槽（西环路和海甘线之间）全部规划为郊野公园。东河槽两侧规划20-80米的绿化带形成带状郊野公园。绿地率≥70％。

第六章  树种规划
规划原则与目标
1、规划原则：
 (1)以中温带大陆性气候落叶阔叶林地带为主,适当引进外来树种,满足我旗各类土地的绿化要求。
 (2)以生态功能与景观效果并重。
 (3)适地适树，优先选择抗逆性强（抗寒、抗旱、耐盐碱、抗病虫害等）的树种。
 (4)城镇绿化的种植配置要以乔木为主，乔灌草相结合。
2、规划目标：
（1）培育本旗的植物景观特色，满足城镇居民文化娱乐、休闲、接近自然的要求。
（2）优化城镇树种结构，提高绿化植物改善城镇生态环境的机能。
（3）组织城镇绿化苗木生产从无序竞争进入有序发展。
（4）构筑城镇绿色空间的艺术风貌，充分展现城镇各类绿地的风貌。

技术经济指标

1、确定裸子植物与被子植物比例为：2:8；
2、常绿树种与落叶树种比例为：4:6；
3、木本植物与草本植物比例为：7:3；
4、乔木与灌木比例以按各类绿地类型而异；
5、乡土树种与外来树种比例为：8:2；
6、速生、中生树种与慢生树种比例为：6:4；

7、引进外来树种要注意生态安全性分析。
基调树种规划
规划选用基调树种为：云杉、杨树、榆树。
骨干树种规划
规划海流图镇的骨干树种为：云杉、杨树、榆树、樟子松、国槐、山桃、垂枝榆、旱柳、山桃、丁香、榆叶梅、珍珠梅、黄刺玫、玫瑰等。
1、道路绿化树种
A、行道树种
行道树树种要求主要有：
（1）树干挺拔、树形端正，体形优美、枝叶繁茂、蔽荫度好。
（2）对环境适应性强，易栽植，耐修剪，易萌生．
（3）抗逆性强．特别是要求抗有毒气体、粉尘等能力强，耐风、耐寒，耐旱，耐涝、耐辐射，病虫害少。
（4）长寿、速生树种相结合 。
（5）深根性、花果无污染，且高大浓荫与美化，香化相结合。如河北杨、新疆杨、旱柳等。
B、停车场绿化树种
树种选择要求：

（1）抗氮氧化物能力强。

（2）树冠高大，易管理，低维护。
C、公路、铁路、高速干道绿化树种
该类树种主要要求如下：
（1）防护：隔声、防火、防烟、减尘。
（2）绿荫：在休息、服务站区内的停车场、人行道及广场，选择高大浓荫的树种。
（3）坡面保护：为防止坡面表土侵蚀，需选择抗逆性强和萌生力强的灌木和地被植物。
（4）速生的先锋外引树种与中速、慢速生长的地带树种相结合。如新疆杨杨树，柳树，国槐，白蜡等。
2、庭园树种
庭园植物的选择遵循以下原则：
（1）满足生态和景观功能的要求，达到遮荫，抗污、减噪、防尘、美化、季相明显的效果．
（2）以乡土树种为基调树种，保留古树名木和原有树种，适当引进外来树种。
（3）注重植物的造景特色．根据植物不同的形态，色彩、风韵塑造园林绿地的艺术特色。
（4）具有生态保健功能的树种。如国槐、金叶榆、垂柳等。 
3、防护林树种
防护林树种选择的原则：
（1）深根性或侧根发达，树干高大树种为主。
（2）耐寒、耐旱、耐盐碱、抗病虫害能力强。如旱柳、新疆杨、河北杨等。
4、生态环境绿地树种
生态环境绿地的应用树种分为近景林和远景林。

近景林要求有不断变化的单元，有丰富的色彩、形态变换和季相变化，需充分运用观花，观叶，观姿的乔灌木；

远景林要求自然化程度最高，景观自然，粗旷，树冠重叠起伏，可与山地原野的防护林、生态环境林相结合。如国槐、金叶榆、垂榆等。
一般树种规划
海流镇的一般树种选择有侧柏、银中杨、河北杨、白蜡、垂枝榆、旱柳、沙枣、复叶槭、红柳、黄柳、李树、沙果、砂地柏、柽柳、连翘、柄扁桃、红刺玫、绣线菊、拧条、小叶锦鸡儿、沙地榆、欧李、忍冬、沙棘、桃叶卫矛、胡枝子、茶藨子、紫叶矮樱、金银木、红王子锦带、水蜡、五叶地锦、山荞麦、蛇葡萄、鸡冠花、一串红、金盏菊、万寿菊、三色堇、矮牵牛、美女樱、波斯菊、菊花、扫帚草等、鸢尾、马莲、蜀葵、萱草、八宝景天、大丽花、小丽花、美人蕉等。

第七章  生物（植物）多样性保护与建设规划
生物多样性保护与建设的目标与指标
1、以实现城镇植被的完整生态功能为主要目标，实施保护物种和群落计划，保护濒危物种回归自然；加强规划控制范围内生物多样性的建设、管护工作，实现规划区生态系统的完整性。
    2、利用现有的生物资源，结合引种训化，提高城镇各类绿色空间的生物品种，改变种群较单一的局面；实现树种结构和比例科学，物种丰富，地域特色明显，最终建成“自治区级园林县城”。
3、环境效益、生物多样性保护以及经济能力的可持续发展，多年生植物物种的丰富度和一年生植物物种的丰富度等的可持续发展。
努力增加植物种类，丰富品种，提高绿地的物种多样性，扩大多样化种群的规模和均匀分布，使海流图镇的植物物种数量接近内蒙古自治区先进水平。并促进鸟类等野生动物的入城，实现海流图镇城镇与自然和谐的生态环境建设目标。近期5年内，通过引种驯化，每年增加植物10种，在城镇绿地中推广应用3～5种。
生物多样性保护的层次与规划
1、旗域生物多样性保护规划
（1）外围生态屏障大环境建设。在海流图镇外围5～10公里范围内建设防护草地，形成相对稳定的自然植物群落，使生态系统的多样性得到保护。
（2）轴线生态协调区。从乌不浪口到甘其毛都口岸的一条景观轴线，形成区域环境与城区整体空间有机连通的生物多样性保护空间。
（3）构筑中心城外围的绿色隔离空间。在海流图镇建设用地外200米范围内建设防护林地。
2、中心城区生物多样性保护规划
（1）保护现有的植物群落及其生物多样性，尊重自然，尽量保留原有的自然和人文景观，物种配置要以本土和天然为主，增加城镇生物多样性。
    （2）对正在规划建设的广场、居住区、街头绿地，保护其植物多样性和已形成的绿地系统，植物配置时应以本地及乡土植物为主，同时应体现植物多样性。
   （3）对海流图镇现有的各道路加以保护、控制和改进，保护现有的绿地系统，配置适应性强的本地及乡土植物，增加生物多样性。
生物多样性保护的措施与生态管理对策
1、加强领导、明确责任
2、促进社区参与，提高公众意识，加强宣传教育
3、加强园林植物引种驯化工作
4、制定外来物种风险评估程序
5、制定物种选择标准
6、加强植物多样性科研工作并建立多样性的价值评价方法

7、科研与经费
珍稀濒危植物的保护与对策

目前在乌拉特中旗及海流图镇没有发现珍稀濒危植物，以后一旦发现应加强保护和制定以下对策：
1、做好迁地保护和就地保护工作
2、对致危因素进行系统和全面的研究
3、加强信息资源工作，实行动态管理
4、加强科普宣传
第八章  古树名木保护
古树名木树种和生长状况
海流图镇现有古树名木、重点树木共有4株，均为榆树。

表8.1 乌拉特中旗现有古树名木概况

	树种
	株树
	地点
	树龄（年）
	胸径（m）
	冠幅（m）

	榆树
	1
	呼鲁斯太苏木白音吉拉嘎沟
	600
	1.7
	15

	
	1
	新忽热苏木阿其山上
	120
	1.3
	9

	
	1
	石哈河镇楚鲁图村神树湾
	750
	2.3
	13

	
	1
	巴音杭盖伊和毛都
	1000
	—
	—


古树名木保护措施
1、城镇人民政府城镇园林绿化行政主管部门应当对规划区范围内的古树名木进行调查、鉴定、定级、登记、编号，并建立档案，设立标志。

2、古树名木的养护管理费用由古树名木责任单位或者责任人承担。
3、集体和个人所有的古树名木，未经城镇园林绿化行政主管部门审核，并报城针人民政府批准的，不得买卖、转让。
4、严禁下列损害城镇古树名木的行为：在树上刻划、张贴或者悬挂物品；在施工等作业时借树木作为支撑物或者固定物；攀树、折枝、挖根摘采果实种子或者剥损树枝、树干、树皮；距树冠垂直投影5米的范围内堆放物料、挖坑取土、兴建临时设施建筑、倾倒有害污水、污物垃圾，动用明火或者排放烟气；擅自移植、砍伐、转让买卖。
5、新建、改建、扩建的建设工程影响古树名木生长的，建设单位必须提出避让和保护措施。城镇规划行政部门在办理有关手续时，要征得城镇园林绿化行政部门的同意，并报城镇人民政府批准。
第九章  中心城区防灾避险绿地规划

布局原则

1、平灾结合原则

2、交通便利原则

3、结合人口分布布置原则

4、结合周边地块的用地属性布置原则

规划目标

近期目标：至2020年，初步建立覆盖城区较为完善的城镇防灾避险绿地体系，建设配置必要的防灾避难设施，满足城区居民就近避难与部分安置的需求；改造条件较差绿地，使其满足基本的防灾避难要求。

远期目标：至2030年，加强区域性防灾应急协调工作，强化城镇总体防灾减灾及救援疏散能力，实现以绿色疏散通道为脉络，各级避险绿地配备齐备的城乡互动、系统完善的建设目标。

防灾避险绿地规划
1、规划要点
城区防灾绿地划分为防灾公园、临时防灾避险绿地、紧急防灾避险绿地、隔离缓冲绿带、绿色疏散通道。

（1）防灾公园

要求最为严格，用地选址平坦、无地质灾害等安全隐患，可达性高，便于避险居民及外部救援车辆到达，内部服务及管理设施完善。

（2）临时防灾避险绿地
安全便捷，有效利用现有的具有较大平地面积的游园、街头绿地，并结合居民点分布合理布局，基本覆盖本防灾分区。

（3）紧急防灾避险绿地
见缝插绿，发掘、利用一切具备基本避险能力的小区游园、街头绿地，补充防灾避险服务间隙，使附近避险居民能快速到达。

（4）隔离缓冲绿带
对工业区、工业与居住混杂区、加油站等区域重点防护隔离，保障居民生命财产安全。

（5）绿色疏散通道
保障城镇对外交通和各主要防灾避险绿地之间交通的安全通畅，利用现有城镇交通设施，形成系统的、覆盖城区的疏散通道体系。

2、防灾避险绿地规划
(1) 防灾公园
长期防灾绿地应满足步行0.5-1h之内到达的要求，服务半径2-3km以内，有效开发空间大于8ha，疏散通道宽度要求在15m以上。
规划中心城区防灾公园可容纳避灾人口规模为25077人。

9.1中心城区防灾公园规划一览表
	序号
	名称
	位置
	面积（万平方米）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	海流图公园
	财政路北、花园西路东
	11.18
	

	2
	公建区文化公园
	云英大街北、海流图路西
	4.2
	

	3
	哈萨尔广场、鸿雁广场
	鸿雁街两侧、川井路东
	10.49
	

	4
	温明公园
	哈萨尔街南、甘其毛都路东
	8
	

	5
	游乐园
	巴音街南、西环路东
	8.33
	

	　合计
	42.2
	　


注：规划期末（2030年），海流图镇总人口为10万人，人均避灾公园面积为4.04平方米/人。

9.2中心城区防灾公园避险绿地容量估算
	序号
	名称
	面积（公顷）
	有效避难面积比
	人均有效避难面积（㎡/人）
	避灾容量估算（人）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	海流图公园
	11.18
	50%
	9
	6211
	　

	2
	公建区文化公园
	4.2
	60%
	9
	2800
	　

	3
	哈萨尔广场、鸿雁广场
	10.49
	60%
	9
	6993
	　

	4
	温明公园
	8
	50%
	9
	4444
	　

	5
	游乐园
	8.33
	50%
	9
	4628
	　

	合计
	42.2
	　
	　
	25077
	　


注：规划期末（2030年），海流图镇总人口为10万人。
（2）临时防灾避险绿地
对于作为救灾据点的公园，设计方面应符合以下要求：

1、公园最好布置在地形、地基条件良好的地区，避开排水困难、地基软弱和高填土的地段及挖填的交界处。

2、公园的出入口必须有一定的宽度，并面向6米以上的道路，必须设置无障碍的出入口，尽量避免使用固定式的隔离墩。

3、公园内的开敞地是必须保证的，应根据公园的规模确定公园中自由广场和开敞地的比例，以便于搭设帐篷、堆放物资及紧急状况下供直升飞机起降的使用。

4、在公园与周围用地相接的地方，须配置足够大的树木，使之具有防止相邻建筑倒塌和防火的功能。

5、作为造景设施的水面，在平时也需要能够贮水，紧急时期作为生活用水。

6、公园中配置水井、太阳能照明设施、广播设备、供紧急状态时使用的炊事场所及可供露营的地炉等。
规划中心城区临时防灾避险绿地可容纳避灾人口规模为91725人。
9.3中心城区临时防灾避险绿地规划一览表
	序号
	名称
	位置
	面积（万平方米）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	新区体育公园
	北环路南、乌拉特路东
	9.17
	

	2
	石缘公园
	云英街南、乌拉特路东
	10.3
	

	3
	大南街公园
	西环路北、大南街南
	4.69
	

	4
	云英公园
	鸿雁街北、海流图路东
	3.7
	

	5
	儿童公园
	乌兰大街北、川井路西
	3.41
	

	6
	入口公园
	西环路北、海流图东西两侧
	3.4
	

	7
	哈太路公园
	东环路西、哈太路东
	3.36
	

	合计
	38.03
	　


9.4中心城区临时防灾避险绿地容量估算
	序号
	名称
	面积（公顷）
	有效避难面积比
	人均有效避难面积（㎡/人）
	避灾容量估算（人）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	新区体育公园
	9.17
	50%
	2
	22925
	　

	2
	石缘公园
	10.3
	60%
	2
	30900
	　

	3
	大南街公园
	4.69
	50%
	2
	11725
	　

	4
	云英公园
	3.7
	50%
	2
	9250
	　

	5
	儿童公园
	3.41
	50%
	2
	8525
	　

	6
	哈太路公园
	3.36
	50%
	2
	8400
	　

	合计
	34.63
	　
	　
	91725
	　


注：规划期末（2030年），海流图镇总人口为10万人。
（3）紧急防灾避险绿地
紧急防灾避险绿地应按照城区的人口密度和避难场所的合理服务范围，均匀地分布于建成区内。用地规模不小于1000㎡，服务半径300-500m，步行3-5min可达。要在居住区范围内做到500米范围完全覆盖，有不少于一个的双向交通出入口，地内应设置环形通道，通道的宽度不宜小于5米。绿地内设施配置应包括公厕、饮水点、消火栓、垃圾收集点等，并在绿地周边、入口处设置明显指示标志。
规划中心城区紧急防灾避险绿地可容纳避灾人口规模为119930人。
9.5中心城区紧急防灾避险绿地规划一览表
	序号
	名称
	位置
	面积（万平方米）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	甘泉公园
	西环路北、甘泉路两侧
	7.04
	

	2
	杭盖路游园
	杭盖街南、甘泉路西
	1.71
	

	3
	边防小游园
	巴音街北、甘泉路西
	1.03
	

	4
	休闲广场
	巴音街北、哈太路西
	1.3
	

	5
	迎宾小游园
	巴音街南、海流图路东
	0.97
	

	6
	弘大游园
	电业路北
	0.93
	

	7
	荣泰游园
	乌兰大街北、市场路西
	0.81
	

	8
	丽景新苑广场
	大南街北、海流图路东
	1.36
	

	9
	乌加河游园
	乌兰大街南、乌加河路西
	1.18
	

	10
	移动小游园
	鸿雁大街南、乌加河路西
	0.39
	

	11
	旗政府北侧游园
	川井路与云英大街交叉口南侧
	1.37
	　

	12
	博物馆北侧游园
	新忽热路与云英大街交叉口
	0.89
	　

	13
	北环路街旁绿地
	北环路北侧15米，南侧20米
	6.34
	　

	14
	温根塔拉大街街旁绿地
	温根塔拉大街两侧各20米
	7.17
	　

	15
	云英大街街旁绿地
	云英大街两侧各30米
	12.39
	　

	16
	鸿雁大街街旁绿地
	鸿雁大街两侧各20米
	11.89
	　

	17
	哈萨尔大街街旁绿地
	哈萨尔大街两侧各15米
	4.68
	　

	18
	杭盖街街旁绿地
	杭盖街两侧各20米
	10.17
	　

	19
	大南街街旁绿地
	大南街南侧20米
	1.19
	　

	20
	西环路街旁绿地
	西环路东侧15米
	1.97
	　

	21
	甘其毛都路街旁绿地
	甘其毛都大街两侧各15米
	3.85
	　

	22
	乌拉特路街旁绿地
	乌拉特路两侧各20米
	9.24
	　

	23
	乌加河路街旁绿地
	乌加河路北段工业区两侧30米，南段两侧20米
	4.44
	　

	24
	甘泉路街旁绿地
	甘泉路两侧各20米
	13.05
	　

	25
	川井路街旁绿地
	川井路东侧15米
	2.22
	　

	26
	新忽热路
	新忽热路两侧各15米
	3.06
	　

	27
	海流图路街旁绿地
	海流图路两侧各15米
	4.23
	　

	28
	哈太路街旁绿地
	哈太路两侧各20米
	5.57
	　

	29
	东环路街旁绿地
	东环路北侧20米
	2.57
	　

	30
	交通路街旁绿地
	交通路两侧各20米
	1.38
	　

	合计
	124.39
	　


9.6中心城区临时防灾避险绿地容量估算
	序号
	名称
	面积（公顷）
	有效避难面积比
	人均有效避难面积（㎡/人）
	避灾容量估算（人）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	1
	甘泉公园
	7.04
	50%
	1
	35200
	

	2
	杭盖路游园
	1.71
	40%
	1
	6840
	

	3
	边防小游园
	1.03
	40%
	1
	4120
	

	4
	休闲广场
	1.3
	50%
	1
	6500
	

	5
	迎宾小游园
	0.97
	40%
	1
	3880
	

	6
	弘大游园
	0.93
	40%
	1
	3720
	

	7
	荣泰游园
	0.81
	40%
	1
	3240
	

	8
	丽景游园
	1.36
	40%
	1
	5440
	

	9
	乌加河游园
	1.18
	40%
	1
	4720
	

	10
	移动小游园
	0.39
	40%
	1
	1560
	

	11
	旗政府北侧游园
	1.37
	40%
	1
	5480
	

	12
	博物馆北侧游园
	0.89
	40%
	1
	3560
	

	13
	鸿雁大街街旁绿地
	11.89
	30%
	1
	35670
	

	合计
	30.87
	
	
	119930
	


 注：规划期末（2030年），海流图镇总人口为10万人。
（4）隔离缓冲绿带

本次规划选取规划区内主、次干道且道路两侧绿带宽度不小于15米的绿带作为隔离缓冲绿带，严禁随便占用。
（5）疏散救援通道
规划以过境公路、城镇主干道作为救灾主通道。在此类道路红线两侧，应规划宽度在10-20m不等的绿化带。道路两侧应严格控制建设用地的建筑红线。绿地必须按规划严格控制，不容许任何单位和个人侵占。

规划将城镇主干道路作为救灾主要道路，其他次干道及主要支路划为疏散通道。详见防灾避险绿地规划图。 
沿路的建筑应后退道路红线5-10米。在进行城镇街区详细规划时，要结合道路、广场、绿地、文教、体育设施以及建筑的布置，进一步安排落实。

9.7中心城区疏散救灾主通道一览表
	序号
	路 名
	红线宽度（m）
	联系区域
	主要功能

	1
	海流图路
	40
	新区-旧区
	救援、疏散

	2
	甘泉路
	30
	新区-旧区
	救援、疏散

	3
	乌拉特路
	40
	工业区-新区-旧区
	救援、疏散

	4
	西环路
	32
	工业区-旧区
	救援

	5
	北环路
	40
	工业区-新区
	救援

	6
	温更塔拉大街
	40
	工业区-新区
	救援、疏散

	7
	云英大街
	32
	工业区-新区
	救援、疏散

	8
	鸿雁大街
	40
	工业区-新区
	救援、疏散

	9
	杭盖街
	40
	西环路-旧区-东环路
	救援、疏散

	10
	巴音街
	40
	西环路-旧区-东环路
	救援、疏散

	11
	大南街
	40
	西环路-旧区-东环路
	救援、疏散

	12
	海甘线
	30
	工业区-旧区
	救援


第十章  城市绿线、蓝线控制

城市绿线控制
1、城市绿线控制范围
本次绿地系统规划中城市绿线主要指规划区内公园绿地、防护绿地范围的控制线。具体详见中心城区绿线控制图。
2、城市绿线控制要求
城市绿线范围内的公园绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地，必须按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》等标准，进行绿地建设。
绿线划定后不可擅自修改，因特殊情况确需调整绿线的，应由旗规划行政主管部门会同旗园林行政主管部门提出专题报告，经旗人民政府审查同意后，由具备相应资质的规划编制单位作出调整方案，报原批准机关批准后实施。
任何单位和个人不得在绿线范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《城市绿化规划建设指标的规定》的要求，由市相关行政主管部门予以严格控制，并按《中华人民共和国城乡规划法》、《城市绿化条例》、《绿线管理办法》等相关法律法规办理相关手续。
居住区绿化、单位绿化及各类建设项目的配套绿化都应达到《城市绿化规划建设指标的规定》的标准。达不到标准的，由旗相关行政主管部门依据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市绿化条例》、《绿线管理办法》等相关法律法规规定处理。
城市蓝线控制
1、城市蓝线控制范围
本次绿地系统规划中城市蓝线主要为中心城区中的蒙中河槽的保护和控制的界线。具体详见中心城区蓝线控制图。
城市蓝线范围为：有堤防的河流，为河流堤防工程边线外10米，无堤防的河流水渠，为河流水渠边线外5米。
2、城市蓝线控制要求
在城市蓝线范围内禁止下列活动：违反城市蓝线的建设行为；排放污染物、倾倒废弃物等污染城市水体的行为；填埋、占用城市水体的行为；挖取沙石、土方等破坏地形地貌的行为；其他对蓝线构成破坏性影响的行为。
纳入城市蓝线划定的各类用地、建（构）筑物、自然景观、人文景观及其控制范围，规划行政主管部门应当按照要求做好规划控制工作。对现有不符合蓝线所确定性质的用地，应当限期整改，对不符合蓝线的建（构）筑物及其他设施，应当限期拆除迁出。
擅自在城市蓝线范围内进行建设活动的，由旗相关行政主管部门依照《城市蓝线管理办法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》进行处罚。
因特殊情况确需调整蓝线的，由旗规划行政主管部门会同旗水利行政主管部门提出报告，经旗人民政府审查同意后，由具备相应资质的规划编制单位作出调整方案，报原批准机关批准实施。

第十一章  城市绿道规划
规划目标与原则

1、规划目标

依托乌拉特中旗“山、草、城”的自然生态格局，以提升城镇整体形象，积极创建“国家级园林县城”为目标，串联城乡自然、人文景观，构筑多类型、多功能的绿道网络系统。

2、规划原则

（1）生态地域性原则
（2）网络连通性原则

（3）安全人性化原则

（4）经济合理性原则
旗域绿道规划布局

规划旗域内绿道分为民俗文化郊野绿道与草原边贸郊野绿道。

1、民俗文化郊野绿道

民俗文化郊野绿道主要分布于旗域的东南部，串联有巴音乌兰苏木、新忽热苏木、海流图镇与德岭山镇，呈环形。连接阿其山自然保护区、太平金矿、新忽热古城文化旅游区、希热古庙宗教文化旅游区、蒙古文化博览园旅游区、巴仁宝勒格水库休闲度假区、巴仁宝勒格水上草原高尔夫俱乐部、巴仁宝勒格蒙医健康养生俱乐部、同和太牧场国际越野俱乐部、同和太牧场高空观光俱乐部、同和太牧场生态草原旅游区、德岭山水库游艇俱乐部、德岭山国际房车俱乐部、奇石林风蚀冰臼地质公园旅游区、乌不浪口烈士陵园、骑兵营综合训练基地与牧羊海生态休闲度假区，形成旗域内的民俗文化体验型郊野绿道。

2、草原边贸郊野绿道

草原边贸郊野绿道贯穿于旗域南北部，串联有川井镇、海流图镇、德岭山镇、乌加河镇、呼勒斯太苏木。自北向南连接有龙脉山风景区、乌拉特梭梭林—蒙古野驴国家级自然保护区、中原油田、乌拉特百万风电基地，温根塔拉旅游接待中心、石兰谷景区、狼山水库景区、千里庙景区，形成旗域内南北向贯通的草原边贸体验型郊野绿道。

中心城区绿道规划布局

乌拉特中旗海流图镇中心城区绿道总体形成“一环、一廊、三横两纵”的布局结构。

1、一环

是指沿镇区周边环路形成的环城绿道，连接郊野公园、游乐园、甘泉公园、入口公园、哈太路公园、植物园、云英公园、生态园、新区体育公园与水库周边的绿地，串联海流图镇周边自然风景、郊野风光，为城镇居民提供郊游的慢行系统。

2、一廊

是指沿滨河公园形成的绿色廊道，为城镇居民提供亲水性游憩绿道。

3、三横

是指沿云英大街、杭盖街与鸿雁大街形成的三条横向绿道，串联镇区内石缘公园、鸿雁广场、哈萨尔广场、公建区文化公园、云英公园、温明公园、海流图公园等，东西向分别均与环城绿道相连接。

4、两纵

是指沿甘泉路与乌拉特路形成的两条纵向绿道，连接有新区体育公园、石缘公园、游乐园、杭盖路游园、边防小游园与甘泉公园等，南北向均与环城绿道相连接。

绿道建设要求

1、游径系统

（1）基本要求

1）应遵循“生态优先、因地制宜、安全连通、经济合理”原则，加强绿道与城乡交通体系的有效衔接，提高绿道的可达性。
2）绿道游径系统应保证市民使用安全，应结合现状地形，避免大填大挖。
3）绿道游径系统应保证线路连通。
4）绿道游径应根据现状情况灵活设置步行道、自行车道和步行骑行综合道。
5）除借道段之外，原则上应避免机动车进入绿道，只允许对绿道进行维护管理和消防、医疗、应急救助用车临时通行。
6）城镇型绿道的绿道游径在满足坡度、宽度、净空等条件下，宜采用无障碍设计。
（2）绿道游径宽度 
城镇型绿道中步行道的单独设置不宜小于2㎡ ，自行车道单向通行不小于1.5m，双向通行不小于3m。但不建议设置步行骑行综合道。郊野型绿道中的步行道不小于1.5m，改造步行道结合现状条件，原则上不宜拓宽，自行车道应结合用地条件尽量满足两辆自行车的错车需求，宽度为2-3米，若设置步行骑行综合道，宽度不小于3m。
（3）绿道游径坡度 
绿道游径纵坡宜尽量与现状自然地形相结合，横坡宜坡向绿化带。针对不同类型的绿道游径，其坡度的设计范围可参考相关要求。自行车道坡度大于等于2.5%时，应按相关要求规定限制坡长。
（4）绿道游径铺装
绿道游径铺装在满足使用强度的基础上，宜采用生态、经济的本地材料。铺装材料宜透水防滑，与周边环境相协调，应充分体现当地历史文化与地域特色。
（5）绿道连接线 
 1）绿道连接线一般不应直接借道国道、省道等干线公路及快速路、主干路等道路，宜借道县道、乡道、村道等非干线公路或城市次干路、支路等道路。
2）绿道连接线应采取适当的交通管理措施；应符合城市道路规划建设的要求。
3）绿道连接线不宜过长，城镇型绿道单段绿道连接线长度不宜超过1km，郊野型绿道单段绿道连接线长度不宜超过3km。累计长度不超过当地绿道总长度的10%。
4）绿道连接线，步行道宽度不宜小于1.5m；自行车道宽度单向不宜小于1.5m，双向不宜小于3m；净空不低于2.5m。
（6） 绿道游径的安全隔离设施 
1）绿道游径应设置与机动车道实现有效隔离的设施或标识，包括隔离绿带、隔离墩、护栏和交通标线。
2）隔离绿带宽度不宜小于1m。当绿道游径与机动车道隔离宽度小于1m时，应设隔离墩或护栏作安全隔离。
3）在无法设置硬质隔离的路段，绿道游径与机动车道之间必须设置交通标线，绿道游径与机动车道之间应采用白色实线分隔，禁止机动车压行绿道游径。 
4）当运行车速为50km/h的机动车道路不具备隔离绿带、隔离墩、护栏等隔离设施的设置条件时，绿道游径不得共板设置。
2、绿道绿化

（1） 基本要求
城镇型绿道单侧绿化带宽度不宜小于8m, 郊野型绿道单侧绿化带宽度不宜小于15m；应保护绿化带内的自然地形地貌和生态基底，防控水土流失和水环境的污染和生态破坏；对生态退化或已遭到破坏的区域，应采用生态技术手段及时修复；宜结合海绵城市建设要求，统筹雨水综合利用、排水防涝、水系保护及修复与绿化带设计，提升绿道雨水径流控制、污染控制和内涝调蓄等功能；绿化带内不得设置破坏绿道环境、对绿道使用者存在安全隐患的项目；绿化带内现有的合法建（构）筑物，不得擅自改建和扩建；承担生物迁徙功能的绿道单侧绿化带宽度不宜小于20 m。环境保护应基于野生动植物的生境，保护并恢复绿化带范围内生物多样性，维持生态系统功能稳定。
（2）植物设计
1）应遵循“生态优先、因地制宜、适地适树、地域特色”的原则，突出地域特色，并与周边环境相协调。
2）最大限度的保护、合理利用现有自然及人工植被，注重乡土植物的应用。
3）维护植物群落的稳定，防止外来物种入侵造成生态灾害。
4）植物配植应兼顾生态、景观、遮荫、交通安全等需求，绿道出入口和交通接驳处应采取通透式种植。
3、绿道设施

（1）服务设施
1）服务设施应结合绿道分级、分类、区位、现状等综合条件设置。
2）驿站是服务设施综合载体，分为三个等级。一级驿站是绿道管理和服务中心，承担管理、综合服务、交通换乘功能；二级驿站是绿道服务次中心，承担售卖、租赁、休憩和交通换乘功能；三级驿站作为使用者休息场所。
3）驿站设置应优先利用现有建筑。新建建筑应注意控制尺度和体量，建筑层数以1-2层为宜，建筑风格应与周边环境相适应
4）管理服务设施包括管理中心和游客服务中心，应结合一级驿站设置。
5）商业设施包括售卖点、餐饮点和自行车租赁点，应结合驿站设置。
6）游憩设施包括活动场地、休憩点等，可结合驿站和绿道沿线景点设置。
7）科普教育设施是传播科普教育信息的载体，对于绿道沿线具有重要生态、景观、历史文化价值的资源，应设置相应的科普解说和展示设施。
8）安全保障设施包括治安消防点、医疗急救点、安全防护设施、无障碍设施等。

9）环境卫生设施包括厕所、垃圾箱等，除结合驿站、休憩点设置外，应沿线根据需要设置。城镇型绿道厕所设置间隔宜为500-1000m，郊野型绿道厕所间隔宜为2000m。城镇型绿道垃圾箱间隔宜为100-200m，郊野型绿道垃圾箱间隔可适当放宽。
（2）市政设施
1）绿道市政设施规划设计应遵循布局合理、使用安全、环保节约、维护管理方便的原则，与城乡市政设施系统有效衔接，并充分利用现有设施。
2）绿道照明设施规划设计应根据周边环境和夜间使用状况，确定照度水平和选择照明方式，应避免溢散光对行人、周围环境及绿廊生态的影响。
3）完善绿道通信网络，城镇型绿道应消除手机信号盲点，保障通信畅通。郊野型绿道应设置安全报警电话，配置完善的应急呼叫系统。
4）绿道给水设施应就近连接城镇给水管网，满足绿道内服务建筑等用水需求。

5）城镇型绿道应将污水就近排入城镇污水管网。郊野型绿道距离城镇污水管网较远的区域应建设污水收集设施，宜采用生态化为主的处理方式，污水经过滤后向外排放，出水水质应符合相关排放标准。
6）绿道规划建设应与海绵型城市建设技术相结合，发挥绿道滞纳、净化雨水的功能。
（3）标识设施
1）绿道标识分为指示标识、解说标识、警示标识三种类型，具有引导指示、解说、安全警示等功能。

2）绿道标识设施包括标牌和电子设备。标牌可分为导向牌、解说牌和安全标志牌；电子设备可分为显示屏、触摸屏和便携式电子导游机等。
3）绿道标识标牌宜结合本地自然、历史、文化和民俗风情等本土特色，选用节能环保的制作材料进行设置。
4）绿道标识内容要求清晰、简洁，兼顾对不同绿道使用者的指引。

第十二章  节约型园林建设规划
节约型园林绿地规划设计原则
（1）科学规划，合理利用城镇土地资源
（2）合理选择植物资源，优化植物配置
节约型园林绿化的建设模式
1、利用现状，减少投入
（1）加强对城镇所依托的山坡林地、河岸水系等自然生态敏感区域的保护，维持城镇地域自然风貌，引导建设中避免过分改变自然形态的人工化、城镇化倾向。
（2）保护现有镇区绿地建设成果，提升现有绿地品质及功能效益。
2、高效利用土地资源
在建设中尽可能保持原有地形地貌特征，减少土地使用，反对盲目改变地形地貌、造成土壤浪费的建设行为：通过合理配置绿化植物、改良土壤等措施，实现植物正常生长于土壤功效的提高。具体措施如下：
严格绿地系统规划的执行与管理，严格执行绿线管理制度。
针对公园绿地的规划，应该根据镇区的发展合理布局，提高土地资源的配置和利用效益。
针对滨水绿地，不同性质的景观水体，采用相对自然的手法营造滨水绿地景观、软化硬质驳岸。
针对居住区绿化，首先要以满足人的生存需求为根本目标，通过合理的绿地布局，选择符合居住环境基本要求的植物配置，结合自然能源的综合利用等方式来整体提高居住绿地的功能效益。
节约型园林绿化
（1）植物材料
科学选择植物，做到适地适树是实现节约型城镇园林绿化的重要途径和手段。
（2）其他材料
园林绿化所用材质以各种自然材料和人工材料的合理利用、循环利用为原则，减少各种废弃物对环境的影响。
4、水资源节约利用
主要体现在使用集水技术，采用地面透气透水性铺装等。注重雨水的回收利用，提倡使用再生水灌溉，以及采用微喷、滴灌等节水设施。一方面增加可利用的水源总量，如雨水回收、中水利用等措施：另一方面减少水资源的消耗。
（1）充分利用水资源，大力推广节水型灌溉方式
在城镇园林绿地的灌溉方式上，要大力采取节水型灌溉措施，对灌溉系统进行认真全面地设计，提高水资源利用率，在园林绿地的建设过程中，一方面考虑对天然降水的利用，还要注重铺装材料的渗水性；另一方面，在达到浇灌效果的前提下，不同的浇灌方式也是决定绿化工程能否节水的重要因素。
喷灌：喷灌特别适合于密植低矮植物，如草坪、灌木、花卉等。
滴灌：滴灌主要应用于花卉、灌木及行道树的灌溉上，而在草坪及其他密植植物上则应用较少。
地下滴灌：是目前最新、最复杂、效率最高的灌溉方式。同时还可以抑制杂草的生长，是园林绿地中极具发展潜力的灌溉技术。
（2）充分利用非常规水
利用城镇再生水对城镇园林进行灌溉，是节约和保护城镇水资源的一条重要途径。雨、洪水资源化，是城镇充分利用有限水资源的又一重要途径。
（3）通过渗透设施加大雨水就地入渗量
园林绿地中的硬质铺装应改变过去常用的迅速疏导路面积水的做法，用透水性生态铺装使雨水渗透到地下。
透水铺装具有较大的孔隙通透性，能使雨水及时渗入地下，减少地表径流。可广泛运用于，人行道、广场、车行道等。
降雨量超过土壤的渗透能力时，会在地表形成径流，此时可采用人工修建渗透设施的方法增加雨水的渗水量。人工雨水渗透设施包括渗井、渗管、渗透沟、渗水水池等。

第十三章  海绵城市建设规划
海绵城市建设原则
l、规划引领、统筹建设
2、生态优先、因地制宜
3、安全为重
海绵城市建设的要求
城市规划建设相关部门应在城市规划、施工图设计审查、建设项目施工、监理、竣工验收备案等管理环节，加强对低影响开发雨水系统建设情况的审查。
适宜作为低影响开发雨水系统构建载体的新建、改建、扩建项目，应在园林、道路交通、排水、建筑等各专业设计方案中明确体现低影响开发雨水系统的设计内容，落实低影响开发控制目标。
1、场地设计
（1）应充分结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护并合理利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠等。
（2）应优化不透水硬化面与绿地空间布局，建筑、广场、道路周边宣布置可消纳径流雨水的绿地。建筑、道路、绿地等竖向设计应有利于径流汇入低影响开发设施。
（3）低影响开发设施的选择除生物滞留设施、雨水罐、渗井等小型、分散的低影响开发设施外，还可结合集中绿地设计渗透塘、湿塘、雨水湿地等相对集中的低影响开发设施，并衔接整体场地竖向与排水设计。
（4）景观水体补水、循环冷却水补水及绿化灌溉、道路浇洒用水的非传统水源宜优先选择雨水。按绿色建筑标准设计的建筑与小区，其非传统水源利用率应满足《绿色建筑评价标准》(GB/T50378)的要求，其他建筑与小区宜参照该标准执行。
（5）有景观水体的水区，景观水体宜具备雨水调蓄功能，景观水体的规模应根据降雨规律、水面蒸发量、雨水回用量等，通过全年水量平衡分析确定。
（6）雨水进入景观水体之前应设置前置塘、植被缓冲带等预处理设施，同时可采用植草沟转输雨水，以降低径流污染负荷。景观水体宜采用非硬质池底及生态驳岸，为水生动植物提供栖息或生长条件，并通过水生动植物对水体进行净化，必要时可采取人工土壤渗滤等辅助手段对水体进行循环净化。
2、建筑
（1）屋顶坡度较小的建筑可采用绿色屋顶，绿色屋顶的设计应符合《屋面工程技术规范》(GB50340)的规定。
（2）宜采取雨落管断接或设置集水井等方式将屋面雨水断接并引入周边绿地内小型、分散的低影响开发设施，或通过植草沟、雨水管渠将雨水引入场地内的集中调蓄设施。
（3）建筑材料也是径流雨水水质的重要影响因素，应优先选择对径流雨水水质没有影响或影响较小的建筑屋面及外装饰材料。
（4）水资源紧缺地区可考虑优先将屋面雨水进行集蓄回用，净化工艺应根据回用水水质要求和径流雨水水质确定。雨水储存设施可结合现场情况选用雨水罐、地上或地下蓄水池等设施。当建筑层高不同时，可将雨水集蓄设施设置在较低楼层的屋面上，收集较高楼层建筑屋面的径流雨永，从而借助重力供水而节省能量。
（5）应限制地下空间的过度开发，为雨水回补地下水提供渗透路径。
3、小区道路
（1）道路横断面设计应优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的竖向关系等，便于径流雨水汇入绿地内低影响开发设施。
（2）路面排水宜采用生态排水的方式。路面雨水首先汇入道路绿化带及周边绿地内的低影响开发设施，并通过设施内的溢流排放系统与其他低影响开发设施或城市雨水管渠系统、超标雨水径流排放系统相衔接。
（3）非机动车路面宜采用透水铺装，透水铺装路面设计应满足路基路面强度和稳定性等要求。
4、小区绿化
（1）绿地在满足改善生态环境、美化公共空间、为居民提供游憩场地等基本功能的前提下，应结合绿地规模与竖向设计，在绿地内设计可消纳屋面、路面、广场及停车场径流雨水的低影响开发设施，并通过溢流排放系统与城市雨水管渠系统和超标雨水径流排放系统有效衔接。
（2）道路径流雨水进入绿地内的低影响开发设施前，应利用沉淀池、前置塘等对进入绿地内的径流雨水进行预处理，防止径流雨水对绿地环境造成破坏。有降雪的城镇还应采取措施对含融雪剂的融雪水进行弃流，弃流的融雪水宜经处理（如沉淀等）后排入市政污水管网。
（3）低影响开发设施内植物宜棍据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宣选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物。域市建靖与小区、道路、绿地与广场、水系低影响开发雨水系统建设项目，应以相关职能主管部门、企事业单位作为责任主体，落实有关低影响开发雨水系统的设计。城镇规划建设相关部门应在城镇规划、施工图设计审查、建设项目施工、监理、竣工验收备案等管理环节，加强对低影响开发雨水系统建设情况的审查。适宜作为低影响开发雨水系统构建载体的新建、改建、扩建项目，应在园林、道路交通、排水、建筑等各专业设计方案中明确体现低影响开发雨水系统的设计内容，落实低影响开发控制目标。

第十四章  分期建设规划
规划原则
1、与城镇总体规划和土地利用规划相协调，结合城区建设实际情况，在城镇建设的同时同步进行绿地的规划设计和建设工作，构筑布局合理、总量适宜、景观优美的绿地网络， 改善人居环境，充分发挥绿地的生态、经济效益。

2、结合城镇现状、经济水平、开发顺序和发展目标，切合实际地确定近期各项绿地建设项目。
3、城区内外同步建设，统筹考虑城镇建设用地与外围环境之间的协调发展关系，重视城区外围的生态绿地和湿地保护，突出绿地布局的系统性，加强城区内、外景观联系和自然渗透，建立城乡一体化的大园林、大绿化、大生态发展格局。

4、根据城镇远期发展要求，合理安排绿地的建设时序，注重远近期有机结合，保证城镇的可持续发展。

分期建设规划

先发展城镇公园绿地再发展其他绿地，通过分期绿地建设项目的实施和完成，尽快达到分期规划期限内制定的城镇绿地规划目标；项目的选择应注意先易后难，近期建设能与远期项目良好衔接的项目先上。
1、近期建设规划（2016年～2020年）

本次规划近期绿地建设主要以提高人口较为稠密的旧区居民的生活环境为主要目标，主要表现在以下几方面：加大对城区内河流水系改造、配合用地扩张新建一批各类公园、绿化配套建设和道路绿色景观带建设；同时结合旧城区改造增加片区内的社区级绿地，改善旧城区人居生态环境。

近期新建公园绿地面积共14.65公顷，其中新建杭盖街街旁绿地，面积10.17公顷，新建荣泰游园0.81公顷，新建边防小游园1.03公顷，新建杭盖路游园1.71公顷，新建弘大游园0.93公顷；新建西北部工业区内防护绿地11.01公顷；新建其他绿地203.38公顷，其中新建郊野公园85.01公顷；生态园102.5公顷；水库周边绿地15.87公顷。
近期中心城区内绿地建设具体项目如下表所示：

表13.1近期绿地规划指标表（2020年）

	序号
	类别代码
	类别名称
	绿地面积（ha）
	绿地率(%)
	人均公园绿地

	
	
	
	
	
	（㎡/人）

	
	
	
	现状
	近期规划
	现状
	近期规划
	现状
	近期规划

	1
	G1
	公园绿地
	73.8
	147.88
	7.56%
	11.38%
	15.7
	19.72 

	2
	G2
	生产绿地
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3
	G3
	防护绿地
	55.34
	11.01
	5.67%
	0.85%
	—
	—

	小计
	149.85
	158.89
	15.35%
	12.22%
	—
	—

	4
	G4
	附属绿地
	145
	280.61
	14.86%
	21.59%
	—
	—

	中计
	294.85
	439.5
	30.21%
	33.81%
	—
	—

	5
	G5
	其他绿地
	102.5
	203.38
	　
	—
	—

	合计
	397.35
	642.88
	
	—
	—


注：2015年现状城镇建设用地9.76平方公里，现状人口4.7万人；

近期2020年城镇建设用地13平方公里，规划人口7.5万人。

其他绿地位于规划区外围。

表13.2近期公园绿地建设项目一览表（2020年）

	序号
	类别
	名称
	建设规模（ha）
	建设性质
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	公园绿地（G1）
	海流图公园
	11.18
	改建
	　

	3
	
	休闲广场
	1.3
	改建
	　

	4
	
	荣泰游园
	0.81
	新建
	　

	5
	
	边防小游园
	1.03
	新建
	　

	6
	
	杭盖路游园
	1.71
	新建
	　

	8
	
	石缘公园
	1.8
	改建
	　

	9
	
	迎宾小游园
	0.97
	改建
	　

	10
	
	丽景新苑广场
	1.36
	改建
	　

	11
	
	弘大游园
	0.93
	新建
	　

	12
	
	移动小游园
	0.39
	改建
	　

	16
	
	公建区文化公园
	4.2
	改建
	　

	17
	
	云英公园
	3.7
	改建
	　

	18
	
	鸿雁广场
	4.56
	改建
	　

	19
	
	哈萨尔广场
	5.93
	改建
	　

	20
	
	滨河公园
	16.49
	改建
	　

	28
	
	北环路街旁绿地
	3.43
	改建
	　

	29
	
	温根塔拉大街街旁绿地
	7.17
	改建
	　

	30
	
	云英大街街旁绿地
	10.86
	改建
	　

	31
	
	鸿雁大街街旁绿地
	9.55
	改建
	　

	32
	
	哈萨尔大街街旁绿地
	4.68
	改建
	　

	33
	
	杭盖街街旁绿地
	10.17
	新建
	　

	36
	
	甘其毛都路街旁绿地
	3.85
	改建
	　

	37
	
	乌拉特路街旁绿地
	9.24
	改建
	　

	38
	
	乌加河路街旁绿地
	4.44
	改建
	　

	39
	
	甘泉路街旁绿地
	13.05
	改建
	　

	40
	
	川井路街旁绿地
	2.22
	改建
	　

	41
	
	新忽热路
	3.06
	改建
	　

	42
	
	海流图路街旁绿地
	4.23
	改建
	　

	43
	
	哈太路街旁绿地
	5.57
	改建
	　

	合计
	147.88
	　
	　


表13.3近期生产、防护、其他绿地建设项目一览表（2020年）

	序号
	类别代码
	类别名称
	项目名称
	建设规模（ha）
	建设性质
	备注

	1
	G2
	生产绿地
	　—
	233.1
	改建
	备注

	2
	G3
	防护绿地
	工业区防护绿地
	　11.01
	改建
	　

	
	
	其他绿地
	
	203.38
	
	

	3
	G5
	其中
	郊野公园
	85.01
	新建
	

	
	
	
	水库周边绿地
	15.87
	改建
	

	
	
	
	生态园
	102.5
	改建
	

	合计
	447.49 
	
	　


                         注：生产绿地、其他绿地均位于规划区外。

表13.4近期绿地建设投资估算表（2020年）

	序号
	类别代码
	类别名称
	规模（公顷）
	单价（万元/公顷）
	费用（万元）
	备注

	1
	G1
	公园绿地
	147.88
	140
	20703.2
	　

	2
	G2
	生产绿地
	233.1
	80
	18648
	　

	3
	G3
	防护绿地
	11.01
	70
	770.7
	　

	小计
	40121.9
	　

	4
	G4
	附属绿地
	280.61
	120
	33673.2
	　

	　
	中计
	　
	33673.2
	　

	5
	G5
	其他绿地
	203.38
	110
	22371.8
	　

	合计
	96166.9
	　


                   注：生产绿地、其他绿地均位于规划区外。

2、远期建设规划（2021年～2030年）

远期内规划主要新建公园绿地为北环路南、乌拉特路东体育公园一处，面积约9.17公顷；扩建石缘公园，扩建面积约8.5公顷，城区西部新建居住区公园温明公园一处，面积约8公顷；新建中心城区西北部220kv变电站周边防护绿地43.33公顷；新建规划区范围外东西河槽郊野公园282.48，同时对现状已建成公园绿地、防护绿地等进行改建提升、管养维护等。

表13.5远期绿地规划指标表（2030年）

	序号
	类别代码
	类别名称
	绿地面积（ha）
	绿地率(%)（绿地占城镇建设用地比例）
	人均绿地面积（㎡/人）

	
	
	
	现状
	2020年
	2030年
	现状
	2020年
	2030年
	现状
	2020年
	2030年

	1
	G1
	公园绿地
	73.8
	147.88
	224.93
	7.56%
	11.38%
	15.00%
	15.7
	19.72 
	22.49 

	2
	G2
	生产绿地
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3
	G3
	防护绿地
	76.05
	11.01
	54.34
	7.79%
	0.85%
	3.62%
	—
	1.47 
	—

	小计
	149.85
	158.89
	279.27
	15.35%
	12.22%
	18.62%
	31.88
	21.19 
	27.93 

	4
	G4
	附属绿地
	145
	280.61
	326.78
	14.86%
	21.59%
	21.79%
	—
	—
	—

	中计
	294.85
	439.5
	606.05
	30.21%
	33.81%
	40.40%
	62.73
	58.60 
	60.61 

	5
	G5
	其他绿地
	102.5
	203.38
	485.95
	　
	—
	—
	—

	合计
	397.35
	642.88
	1092
	
	—
	—
	—


注：2015年现状城镇建设用地7.8平方公里，现状人口4.7万人；规划末2030年城镇建设用地15平方公里，规划人口10万人。
表13.6远期公园绿地建设项目一览表（2030年）

	序号
	类别
	名称
	建设性质
	建设规模

	
	
	
	
	

	1
	公园绿地(G1)
	海流图公园
	改建
	11.18

	2
	
	石缘公园
	新建
	10.3

	3
	
	休闲广场
	改建
	1.3

	4
	
	丽景新苑广场
	改建
	1.36

	5
	
	边防小游园
	新建
	1.03

	6
	
	杭盖路游园
	新建
	1.71

	7
	
	温明公园
	新建
	8

	8
	
	迎宾小游园
	改建
	0.97

	　
	
	荣泰游园
	新建
	0.81

	10
	
	弘大游园
	新建
	0.93

	11
	
	移动小游园
	改建
	0.39

	12
	
	植物园
	新建
	6.73

	13
	
	儿童公园
	新建
	3.41

	14
	
	游乐园
	新建
	8.33

	15
	
	体育公园
	新建
	9.17

	16
	
	公建区文化公园
	改建
	4.2

	17
	
	云英公园
	改建
	3.7

	18
	
	鸿雁广场
	改建
	4.56

	19
	
	哈萨尔广场
	改建
	5.93

	20
	
	滨河公园
	改建
	16.49

	21
	
	旗政府北侧游园
	新建
	1.37

	22
	
	博物馆北侧游园
	新建
	0.89

	23
	
	乌加河游园
	新建
	1.18

	24
	
	甘泉公园
	新建
	7.04

	25
	
	大南街公园
	新建
	4.69

	26
	
	入口公园
	新建
	3.4

	27
	
	哈太路公园
	新建
	3.36

	29
	
	北环路街旁绿地
	改建
	3.43

	30
	
	温更塔拉大街街旁绿地
	改建
	7.17

	31
	
	云英大街街旁绿地
	改建
	12.39

	32
	
	鸿雁大街街旁绿地
	改建
	11.89

	33
	
	哈萨尔大街街旁绿地
	改建
	4.68

	34
	
	杭盖街街旁绿地
	新建
	10.17

	35
	
	大南街街旁绿地
	新建
	1.19

	36
	
	西环路街旁绿地
	新建
	1.97

	37
	
	甘其毛都路街旁绿地
	改建
	3.85

	38
	
	乌拉特路街旁绿地
	改建
	9.24

	39
	
	乌加河路街旁绿地
	改建
	4.44

	40
	
	甘泉路街旁绿地
	改建
	13.05

	41
	
	川井路街旁绿地
	改建
	2.22

	42
	
	新忽热路
	改建
	3.06

	43
	
	海流图路街旁绿地
	改建
	4.23

	44
	
	哈太路街旁绿地
	改建
	5.57

	45
	
	东环路街旁绿地
	新建
	2.57

	46
	
	交通路街旁绿地
	新建
	1.38

	总计
	　
	224.93


表13.7远期生产、防护、其他绿地建设项目一览表（2030年）

	序号
	类别代码
	类别名称
	项目名称
	建设规模（ha）
	建设性质
	备注

	1
	 
	生产绿地
	　—
	233.1
	改建
	备注

	
	G2
	
	
	
	
	

	2
	
	防护绿地
	工业区防护绿地
	54.34
	改建
	　

	
	G3
	
	
	
	
	

	　

3
	　
G5
	其他绿地
	　
	485.95
	　
	　

	
	
	其中
	郊野公园
	367.58
	新建
	　

	
	
	
	水库周边绿地
	15.87
	改建
	

	
	
	
	生态园
	102.5
	改建
	

	合计
	773.39
	　
	　


注：生产绿地、其他绿地均位于规划区外。

表13.8远期绿地建设投资估算表（2030年）

	序号
	类别代码
	类别名称
	规模（公顷）
	单价（万元/公顷）
	费用（万元）
	备注

	1
	G1
	公园绿地
	224.93
	140
	31490.2
	　

	2
	G2
	生产绿地
	233.1
	80
	18648
	　

	3
	G3
	防护绿地
	54.34
	70
	3803.8
	　

	小计
	53942
	　

	4
	G4
	附属绿地
	328.53
	120
	39213.6
	　

	　
	中计
	　
	93155.6
	　

	5
	G5
	其他绿地
	485.95
	110
	53454.5
	　

	合计
	200552.1
	　


注：生产绿地、其他绿地均位于规划区外。

第十五章  实施措施
本规划中各类绿地的实施，应符合国家颁布的有关法律法规及乌拉特中旗的相关规定。主要从以下几方面制定相应的措施。
具体建设措施
1、维护养绿
2、拆迁增绿
3、配套建绿
公园绿地布局合理，服务半径达到500米的要求，道路绿化普及率、达标率分别在85%和80%以上，干道绿化带面积不少于道路总用地面积的25%；面积在3公顷以上的公园绿地率在70%以上；各单位重视庭院绿化美化，主干道沿街单位90%以上实施拆墙透绿；广场建设要以植物造景为主，绿地率达到60%以上；按照城镇卫生、安全、防灾、环保等要求建设防护绿地。
全面推行“绿线”管理制度，加强对绿色开敞空间的保护
绿地系统规划一经审批，“城镇绿线”即具有了法律效力，因此应在城镇中逐步划定绿线范围，并建议实行“绿色图章”制度。
1、尽快划定基本生态控制线，在此基础上，结合海流图镇生态资源的具体情况，进一步划定绿线。

2、“城镇绿线”一经划定，即具有永久性，不得侵占。
完善绿化规划建设的管理机制 
1、进一步完善相关的法规条例，加大执法力度。尽快将《城市绿化条例》、《城市绿化规划建设指标的规定》这两个城市绿化管理的法规根据实际情况，将其适用范围应用并扩大到整个乌拉特中旗，并在海流图镇规划条例中，强化绿化建设的管制等有关内容。

2、制定鼓励生态护坡、植被恢复的建设要求。 

3、加大各相关部门的职能协调，建立城镇绿化“全覆盖、全过程、全方位”的管理模式，定期对现有的绿化实施情况进行核查，促使未达标的建设项目切实按标准补绿，即加强绿化建设的监管力度。
4、根据绿地系统规划的阶段目标，并与各区绿化计划相衔接，编制镇区绿化各年度的具体实施计划，制订具体措施，确保规划实施。

制定并完善园林绿地法规措施
1、本规划申报批准后，在海流图镇绿地系统规划的指导下，并与总体规划的其它相关内容相协调，按照绿地系统规划的总任务量，有计划、有步骤地分期进行建设，确保各阶段海流图镇绿化目标的实现。
2、资金保证措施，按照社会主义市场经济规律，培育社会多渠道园林建设投资体系。建立绿化资金投入保障机制，将绿化资金纳入年度财政预算，充分发挥财政资金的主导作用，采取财政投入、工程带动、部门筹集和社会、企业、个人出资等办法多渠道筹措绿化资金。为保证绿地建设的顺利进行，应拓展绿地建设的投资渠道，建立多渠道、多方位、稳定的城镇绿地建设投资体系。在城镇各类建设工程中，在总投资中提出不少于5%作为该工程的园林绿化工程费；广泛吸纳社会各界的资金投入城镇园林绿地建设。
3、舆论保证措施，在创建园林绿地过程中，广泛开展舆论宣传工作，切实加大宣传力度，广泛动员社会各界和广大群众积极参与创建活动，同时，加强园林绿化技术的科普宣传教育工作，使更多的居民“懂绿、养绿、护绿”。
4、奖励机制措施，各级政府可以制定一些优惠政策，吸引企业、单位、外商、乡镇等投资建设公园绿地；定期举行优秀绿化设计方案、模范绿化工程、花园式绿化单位等评比工作，对优胜者给予荣誉奖励，以推动各类绿化项目持续、深入地向前发展。
5、组织保证措施，绿地系统建设是一项全社会的系统工程，创建过程中，需要政府统一组织实施、维护和管理。在政府主要领导干部的主持负责下，加强园林行政主管部门的权力和责任，提高管理级别，加大管理力度，保持有一支稳定、积极、强干的管理队伍。
6、加强法制建设，完善规划实施的法律保障体系，加强绿化相关法律法规的宣传教育，提高全社会建绿、护绿及保护生态环境的法制意识，进一步完善环境保护和绿化建设的执法队伍建设，严格执法，保障规划实施。
加强科研工作，提高绿地建设和管理水平
1、完善园林绿化人才培养与使用机制。按照建设需要，大量引进不同层次的专业人才，同时，积极培养现有技术人才；加强全行业的科技普及和教育，提高全行业职工的业务素质。
2、完善绿地建设的管理体制，加强执法力度。完整的管理体制是绿地建设成功与否的重要保证、管理多头、职责不明、工作程序不严谨，执法态度不坚决，干预无力等原因造成了绿地被侵占或挪作它用的现象时有发生，使规划不能落实。要严格遵循科学规律，实行科学绿化，坚持生物措施与工程措施结合，人工治理与自然修复结合。要加大先进实用技术的推广力度，加强工程管理人员、技术人员和施工人员的技术培训。
3、加强城镇园林科研工作。研究探索适宜海流图镇的自然、人文特色的园林绿化设计风格和园林绿地形式，开发和推广具有海流图镇地域特色的植物品种。
4、加强信息化建设。利用现代科技手段收集、整理全旗绿地规划、建设、管理等相关信息资料，为海流图镇园林事业发展提供真实、准确、快速的信息情报和科学依据。
制定经济管理对策，促进公众参与 
1、立足实际，制定经济对策，多方筹集绿化建设资金。
要进行一步研究推动加快城镇规划绿地实施的政策，建立以政府投入为主、稳定的、多渠道的资金投入机制，发挥政府和社会各方面积极性。
2、提倡公众参与，采取鼓励措施，充分调动单位、集体、个人的参与积极性。
3、培育和开放园林市场，逐步壮大园林绿化产业。

第十六章 附则
本成果由文本、图则、说明书、基础资料汇编四部分组成，文本和图则具有同等法律效力。

本规划自乌拉特中旗人民政府批准之日起实施。

本规划由乌拉特中旗园林绿化主管部门负责实施和解释。
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