根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年8月11日我分局对内蒙古农伯博食品有限责任公司乌加河镇联丰奋斗村鲜糯玉米初加工项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年8月11日--2026年8月17日（5个工作日)。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0478-2641803
通讯地址：巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局3001室
邮    编：015300

拟批准环境影响评价文件的建设项目
	项目
名称
	建设
地点
	建设
单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	内蒙古农伯博食品有限责任公司乌加河镇联丰奋斗村鲜糯玉米初加工项目
	乌拉特中旗乌加河镇乡村产业融合发展示范园
	内蒙古农伯博食品有限责任公司
	巴彦淖尔市嘉境环保有限公司
	
   本项目位于乌拉特中旗乌加河镇乡村产业融合发展示范园，总投资4896万元，环保投资34.1万元。本项目分两期建设，其中一期工程建设内容包括1座7700m2生产车间1座，内设自动化鲜糯玉米初加工生产线5条，单条生产线生产能力是400万棒/年，设计年产鲜糯玉米2000万棒；建设240m2锅炉房1座，新建1台4t/h生物质锅炉，污染防治措施为1台布袋除尘器（去除效率99.5%）+1根40m高排气筒；1座240m2燃料库及配套公辅工程。
   二期工程主要是依托生产车间新增自动化鲜糯玉米初加工生产线10条，单条生产线生产能力是250万棒/年，设计年产鲜糯玉米2500万棒；依托一期锅炉房新建1台6t/h生物质锅炉，污染防治措施为1台布袋除尘器（去除效率99.5%），排气筒依托一期工程。
   项目两期工程全部建成后设计年产鲜糯玉米4500万棒。

	一、废气
环境影响：本项目运营期产生的有组织废气包括锅炉烟气及锅炉灰渣粉尘。由于玉米含水率较高，在厂区装卸、搬运等过程中几乎无粉尘产生，故本次评价不做无组织粉尘定量分析。
环境保护措施：1、锅炉烟气：2台生物质锅炉分别配套1台布袋除尘器（去除效率99.5%）+1根40m高排气筒（一期工程建设）2、锅炉灰渣粉尘：采用封闭式灰渣桶、洒水抑尘等措施控制粉尘排放。
二、废水
环境影响：本项目运营期产生的废水主要有员工生活污水和生产废水，生产废水包括玉米清洗废水、洗袋废水、设备清洗废水、锅炉排污水及软水装置浓盐水。
环境保护措施：1、生产废水：运营期产生的玉米清洗废水、洗袋废水、设备清洗废水经格栅+二级沉淀池处理后用于周边绿化；蒸煮灭菌工序产生的工艺冷凝水与锅炉蒸汽冷凝水排入同一冷却池，经冷却后全部回用于锅炉补水，循环利用，不外排；锅炉排污水、软水装置浓盐水排入沉淀池用于厂区或园区洒水抑尘；2、生活污水：生活污水经防渗化粪池处理后由园区污水管网排入园区污水处理厂处理。
三、噪声
环境影响：运营期噪声主要为剥皮机、切头去尾机等生产设备运行产生的噪声，噪声源强在88dB（A）~98dB（A）之间，噪声为连续排放。
环境保护措施：选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施。
四、固体废物
环境影响：本项目产生的固体废物主要为玉米皮、须、头、尾，生物质锅炉的灰渣，布袋除尘器除尘灰，软水装置废过滤介质，废包装，生活垃圾。
环境保护措施：（1）玉米皮、须、头、尾：集中收集在固废收集箱内，由周边农户每日清运喂养牲畜。（2）生物质锅炉灰渣：暂存于燃料库内使用硬质围挡隔出的专门区域内，并使用灰渣桶暂存，定期外运还田；（3）布袋除尘器除尘灰：暂存于燃料库内使用硬质围挡隔出的专门区域内，并使用灰渣桶暂存，定期外运还田；（4）软水装置废过滤介质：由厂家定期上门更换回收，不在厂内暂存；（5）废包装：收集至固废收集箱暂存后，由当地环卫部门统一清运处置。（6）生活垃圾：经垃圾桶收集后，由当地环卫部门统一清运处置。


巴彦淖尔市生态环境局乌拉特中旗分局
2026年8月11日
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